_.- 2 7 _.‑

Perlal. C — d jeduoučárkované 27 not:
a)Oddělení-Forte: 1.GrandBonrdon 32' ze dřeva, kombinovaný tou, který dle udáni Walckerova mohutněji, jasněji a krásněji zni, než tentýž 32' přirozené délky *), jenž pro nedostatečnost místa nemohl býti poetaven; 2. Priucipalbass 16' otevřený ze dřeva ; 3. Violoubass 16' otevřený ze dřeva;
4.	Bombardon 1Fi' s narážejícími jazýčky ;
Quintbass 102x' krytý ze dřeva ; 6. Octavba-ss W otevřený ze dřeva ; 7. Flétnový basy 8' otevřený ze dřeva ; S. Trompeta 81; 9. Tercbass 6 otevřený ze dřova ; 40. Clarino 4'; 11. Octavbass 4' z cínu.
b) 0 d d ě 1 e ní - P i an o: 12. Snbbass 16' krytý ze dřeva; 13. Bourdon 8' krytý ze dřeva ; 14. Violoncello R' ze dřeva ote-vřený. —
Ve stroji budou následující tahy, spoje a kopule: K o l e k t i v n í p e d a l y: 1. pro veškerých 61 hlasů; 2. pro všechny hlasy jazýčkové; 3. pro třetí manual s pedálovým oddělením pianovým ; 4. Forte v prvním manualu ; 5. Forte v drahém manualu ; G. Forte v třetím manualu, spoje sub 4, 5 a 6 každý s přiměřenými hlasy pedálovými ; 7. šlapadlo sesilovacf ku stroji ozvěnovému (třetí manual) ; 8. šlapadlo sesilovaci ku fagotu a oboe 8' v druhém manualu ; následující k o p 1 o v á n í, a sice: 9. první manual s pedálem ; 10. druhý manual s pedálem ; 11. první, druhý a třetí manual s pedálem ; 12. druhý manual s prvním mauualem ; 13. třetí manual s druhým manualem; 14. třetí manual s prvním mannalem.
Z ostatních části stroje rozsáblélxo sluší jmenovati:
1. Větrovny soustavy kůželovité, vedle kterých, jak známo, kůželovité ventily bez per se pohybuji. Přednost soustavy kůželovité vlastně kůželových ventilů dávno již jest všeobecně uznána. Jimi dociluje se snáze nezměnitelná trvanlivost, snadnost a jistota intonace, stejnorodost barvy tónové, než se děje u starší soustavy se společnou deskou podélnou. Ostatně horlí se jen soustava kůželovitých závorů, aby u větších strojů proud větrový podle potřeby přiměřeně a rozmanitě rozveden byl. Ač to všechno zasvěcencům již dávno jest známo, přede nelze dost často důrazně tak opakovati, aby konečně alespoň u větších varhan stará sou‑
*j V Praze dělá so právě podobný :,2' pí~rozené délky do varbnu blavníbo clxránui sv. Víta. Po dokonání stroje pražského a víde~iski~hn bude možno porovnávati účinek. I'kú e se pak, který ap ilSob jest lel Aí.	,T «-v red.

stava větroven deskových na dobro odstranila se.
2.	Zřízeni pneumatické páky, čímž docilnje se lehká a určitá hra i při manuálech skoplovaných.
Veškerý stroj řídící bude zřízen co nejpřiměřeněji a. nejdtikladněji s hracím stolkem v předu stroje upraveným, tak že hráč varhany v zadu má.
Vítr přivádí se 9 měchy s přiměřenými šlapadly tak zřízenými, že potřebný vítr i při piné hře dva muži snadně dodávati mohou ; pak ze dvou měchů regulatorufch, jimiž sila větru v manuálech se řídí.
Stroj bude laděn dle pařfžského normálnfho tonu orchestrového.
Úlxrnná cena stroje obnáší i s dodáním clo Vídně a postavením ve votivním kostele 14.700 tolarů pruské měny či 44.100 něm. mank. V ceně té není však zahrnuta cena korpusu či skříně, kt,~rá, jak známo, vyvedena bude od Westreichera v Linci dle slohových uákresů profesora Itiewela.
Pozoruhoclno jest, že K. F. Walcker á Comp. s chvalitebnou prozřetelností ve smlouvě si vymínil, aby s postavením varhan teprv se započclo, až veškerá vnitřní práce dokonána bude, tak že ani varbauáři v práci nebude překáženo, ani varbanám uškozeno prachem, vllil~om, průvanem a p.
Z uvedené disposice poznají znalci, že zde se jedná o obrovský stroj, v síle, pinosti a charakteru tónovém. Jednotlivci mohou snadno o jednotlivostech disposice činiti námitky, které však mizí vůč.í uznané správnosti firmy stavební a ani v nejmeušfm neuškoclf přednostem disposice převahu majícím.
Já sám jsem to a ono namítal, když mi disposice ku posouzení předložena byla. K po-nuknutí mému odstranily se pak také jednotlivosti z původní disposice. V době, když mi poskytnuta byla příležitost, abych se vyjádřil o disposici, chvátalo se však velmi s uzavře-ním smlouvy, poučvadž dříve stroj měl v listopadu 1876 odveden býti. Tak stalo se, že nemohlo šetřeno býti všech přání ve prospěch stroje skromně vyslovených.
Z dřívější disposice odstraněn jest Quintaton 8' prvního manualu, poučvadž tento hlas o osmi stopách disponovaný málo znamená, a na jeho místo přišla rákosová flétna 81, která výtečně hlasy doplňuje. Na prosto odstranila se v druhém manualu Bifra 8'. Uvedený hlas charakterisuje se zvláštním vznášením se tónu, což od podstaty varhan velmi jest vzdáleno a čimž zejmena i čisté laděni újmy trpí. Právě koatelui varhany mají se úpině vystřihati ta.kovýv-h cffo14 podstatě varhan odpolajfcfclx,