25 -

prostý varhanář naučiti maže. Stroj náš disponuje takovou zásobou přerozmanitých odstínu zvukových a dynamických, jež pinou měrou vyhovují nejen formové stránce hudební, nýbrž také - a to jest při hudbě církevní momentem nejzávažnějším --stránce duchové, poetické. Dúmyslně konstruovaný řídící stroj přispívá pak nemálo k rozmnožení púvodních effektú zvukových a dynamických, jak z následujícího patrno.
ŘÍDÍCÍ STROJ:
1.	Spojka manualu.
2.	Spojka p e d á l o v á ke I. manualu•	Veškeré spojky řídí se nohou.
3.	Spojka pedálová ke 11. manualu.
4.	Spojka vyšší oktávy I.:11.	Těmito spojkami zdvojnásobí se manualové
5.	Spojka vyšší oktávy 1.:1.	hlasy.
Kollektivy: 7. mezzoforte, 8. forte, 9. fortissimo, 10. tutti vyluzují z každého manualu 4 ustálené stupně síly, jež kryjí se, tutti vyjímaje, s adaequatní silou liturgického sboru.
1 1 . V o 1 n á kombinace hlasu vykazuje 30 miniaturních manubrií rejstříkových s řídítkem ve formě malého pneumatického knoflíku pod klávesnicí prvého manualu, kde umístěna jsou také pneumatická řídítka kollektivú a jich annuliator téže podoby. Tyto přístroje vybavují se vzájemně a zrušují zcela samovolně každou jiného zpúsobu registraci po celou dobu své akce. Annullatorem pak uvádí se bývalá registrace, nutno-li, v opětnou funkci.
12.	Crescendo rejstříkové pusobí na oba manualy, pedál a spojky současně, při čemž hraje se na 1. manuale, podle okolností i na druhém. Řídítko jest ve formě válce urnístěno nad klávesnicí pedálovou, jež na počátku své akce zrušuje jakoukoli registraci. Bývalá pak registrace dostavuje se opět samovolně, jakmile dospěl negativným směrem vedený válec svého bodu nully, v čemž lze viděti značnou výhodu při registrování, ježto namnoze nezbývá jediného příhodného okamžiku k registraci jiného zpúsobu. Ale i samý effekt crescenda a decrescenda jest tu dosti přirozený - výsledek to dostatečného množství hlasu základních a v síle veskrze kontrastujícícli.
C r e s c e n do j a l o u s i o v é 11. m a n u a l u. Veškeré hlasy tohoto manualu jsou umístěny ve zvláštní skříni o dutých stěnách, jež vycpány jsou drtinami, aby takto zničila se každá resonance. Na střeše této skříně jsou pohyblivé jalousie (téhož zařízení jako stěny), jež otvírají a zavírají se zvláštním mechanismem, který jest ve spojení s řídítkem ve formě klavírního pedálu. Při pozvolném otvírání jalousií vzniká pak zcela přirozené crescendo — a při zavírání zase decrescendo toho kterého právě vytaženého hlasu. Přirozená zvučnost hlasu utlumuje se decrescendem tak nápadně, že při některých hlasech je třeba vzorného klidu zbožných věřících, an takto tlumený hlas varhan při pokašlávání jediné již osoby zaniká. Vždyf úpině decrescendované p 1 e n o tohoto manualu není o nic silnější gamby. Proto púsobí effekt expressivní skříně na každého, jmenovitě pak na posluchače v taje moderních varhan nezasvěceného, dojmem přímo úchvatným.
E 1 i m i n á t o r (tajný) hlasu jazýčkových a smíšených udržuje varhaníky-dilettanty v náležitých mezích slušnosti.
R e s u m é. Varhany tyto jsou v každém ohledu dílem dokonalým a mistrovským, překrásným doplňkem chrámového, najmě pak umělého zpěvu, a svým zevnějškem i ladnou ozdobou celého chrámu. Intonace píšfal jednotlivých hlasu jest co do barvitosti a síly stejnorodá a vyrovnaná. Pleno celého stroje jest majestátní