14	CYRII.L	XXXVI.

varhan, Praha-Zižkov, filiál. závod Cestín. Disposice varhan: 1. Manuál: (klávesnice obsahuje 56 chromat. tónu c,—g3)	1. Principál 16', 2. Bourdun 16',
3. Principál 8', 4. Fléta dvojitá 8', 5. Kryt hrubý 8',
6. Gamba 8', 7. Roh kamzíkový T. 8. Salicionál 8', 9. Fugara 4', 10. Fléta rourová 4', 11. Oktáva 4', 12. Fléta dutá 4', -3. Cornet čtyřřad. 4', 14. Cimbál třířad. 2', 15. Quinta šumivá 22j;', 2' 16. Mixtura 5 /.' šestiřad , 17. Bombardon 16' reg. s jazyky náraznými, 18. Trompeta 8' reg. s jazyky náraznými, 19. Clairon 4' reg. s jazyky náraznými. II. Manuál: (klávesnice obsahuje 56 chromat, tonů c„ g'
vzdušnice 68 tónů k uplatnění spojky oktávové 11 4' 11 1. Gamba 16', 2. Bourdun 16', 3. Principál 8',
4. Fléta harmonická 8', S. Fugara 8', 6. Kryt 8',
7. Viola d'amour 8', 8. Fléta jemná 8', 9. Dolce 8', 10. Fléta oktávová 4', 11. Oktáva 4', 12. Doubiet 2' ,', 2', 13. Mixtura 2"-:'.' pětiřad. 14. Clarinet 8' (jazyky prurazné), 15. Trompeta 8' (jazyky nárazné). III. Manuál (klávesnice obsahuje 56 chromat. tónu
c —g`	vzdušnice 68 tónu k uplatnění spojek
III 4' II. Ill 4' L) 1. Salicet 16', 2. Kryt jemný 16',
3.	Principál flétový 8', 4. Quintadena 8', 5 Fiéta líbezná 8', 6. Kryt líbezný 8', 7. Aeolina 8', 8. Harmonika 8',9. Vox coelestis 8', 10. Violino 4', 11 Fléta příčná 4', 12. Oktáva 4', 13. Flageolet 2'/,*, 14. Pikola 2', 15 Tercfléta 1'/s', 16. Progresse 2'/ , čtyřnásob., 17. Oboe (jazyky nárazné). Pedál: ob-sahuje 30 tónu cf .) I. Podstav 321, 2. Principál-bas 16', 3, Violinbas 16', 4. Subbas 16', 5. Dolcebas 16', 6. Kryt tichý 16', 7. Quintbas 10'/,', 8. Oktáv-bas 8', 9. Cello 8', 10. Bourdunbas 8', 11. Cornet 5' .,' třířad., 12. Pozoun 16' reg. s jazyky náraznými, 13. Trompeta 8' registr s jazyky náraznými. 14. Clairon 4' reg. s jazyky náraznými. Spojky: 1. Spojka manuálu II k 1 manuálu, 2. Spojka manuálu Ill k 1 manuálu, 3. Spojka manuálu I[I k Il manuálu, 4. Spojka oktávy hořejší II 4 I manuálu, 5. Spojka oktávy hořejší III 4' I manuálu,
6.	Spojka oktávy hořejší Ill 4' II manuálu, 7. Spojka oktávy dolejší III W 11 manuálu, S. Spojka oktávy dolejší III W I manuálu, 9. Spojka manuálu I k pedálu, l0. Spojka manuálu II. k pedálu, 11. Spojka manuálu III k pedálu. Volná kombinace a kollektivy: 1. Volná kombinace se zvláštními rejstřík. knoflíky,
4.	¢	«	«	«
5.	Sbor principálový, 6. Sbor gambový, 7. Sbor flétový, 8. Sbor rejštříkú jazykových, 9. Pianissimo, 10. Piano, 11. Mezzoforte, 12. Forte, 13. Fortissimo, 14. Pleno pro celý stroj, 15. Tutti pro II. manuál, 16. Tutti pro III. manuál, 17. Vypínač rejstříku jazykových, 18. Vypínač veškerých kombinací, 19. Spojka rejstříková ku kombinacím a ku crescendu, 20. Spojka kombinací k rejstříkum a ku crescendu, 21. Pedál »piano , 22. Pedál »rnezzoforte«, 23. Anulator, t. j. atomatický vypínač rejstříku pedálových a spojky pedálové I. a II. pro III. manuál, 24. Anulator, t. j. automatický vypínač rejstříku pedálových a spojky pedálové I manuálu pro II manuál, 25. Volná kombinace rejstříku pedálových pro II. manuál, 26. Volná kombinace rejstříku pedálových pro III. manuál, 27. Páka pro crescendo-decrescendo celého stroje, 28. Pál<a pro skříň žalusiovou III. manuálu. Rejstříky volné kombinace číš. 1. umístěny jsou na liště nad klávesnicí I[l. manuálu. Rejstříky znějící a spojky umístěny jsou v osmi řadách po stranách manuálových klávesnic. Rejstříky volných kombinací č. 2, 3 a 4 umístěny jsou ve zvláštní skříni podle hraciho stolku v přední straně skříně varhan. Kombinační knoflíky umístěny jsou na lištách mezi manuálovými klávesnicemi, kollektivy a páky pro crescendo rejstříkové a žalu‑

siové jsou umístěny v jedné řadě nad pedálovou klávesnicí. Veškeré kombinační knoflíky, jakož i kollektivní páky pro nohy se vzájemně vypínají, zároveň i z činnosti se vypínají stisknuté rejstříky, které se však opět dají dle potřeby spojkou rejstříkovou vcinnost uvésti.
Působnost anulátoru spočívá v tom, že pouhým dotekem tak přizpuobí se síla hlasu rejstříkú pedálových ku síle hlasu rejstříků manuálových, aniž by bylo potřebí silné rejstříky pedálové zasunouti. Toto praktické a důležité zařízení »anulátoru« jest vynálezem stavitelu varhan těchto. Skříň varhan zůstala stará, aby však docílilo se dostatečné výšky pro prospektní píštaly, zvýšena byla o 280 cm, tak že celková výška skříně obnáší 13'60 m, 12 m šířka a 4 m hlouka. Tři zásobní měchy pro 8300 1 komprimovaného vzduchu f 115 mm tlak) umístěny jsou ve skříni varhan, kdežto 3 velké čerpací měchy, uváděné v činnost elektromotorem od fy. Bartelmus a Donát v Brně, umístěny jsou mimo skříň varhan. Zapínač elektrického proudu nalézá se po pravé sfraně varhaníka, chod motoru i měchu jest tak tichý, že ani při hře nejjemnějších rejstříků žádného šelestu slyšeti není. Celý stroj obsahuje 4824 píšfal, z těchto připadá: na kovové 3604, na dřevěné 758, na jazykové 462. Rejstříkových a kombinačních knoflíku má stroj 466. Pleno varhan vyznívá pomocí manuálových a oktávových spojek silou 114 znějících rejstříku. Celé zařízení varhan jest čistě pneumatické a stroj tento jest dnes největším a nejmodernějším na celé Moravě. Protokol ze dne 13. listopadu 1909 o kollaudaci nových varhan, postavených firmou Bratří Paštikových, Praha-Zižkov, ve stoličním chrámu Páně sv. Petra a Pavla v Brně. Technicl<ý popis varhan tiskem vydaný souhlasí úpině ve všech částech se strojem postaveným. Podmínky smlouvy stavební přesně jsou spiněny a práce jednotlivé provedeny s patrnou zálibou a pečlivostí. Každá píšfala, každá rourka a každý šroubek snadno jsou přístupny, tak že varhaník muže velmi snadno opraviti každou nahodilou po-ruchu, při podobných strojích nevyhnutelnou. Zvláště dlužno poznamenati, že firma přidala svým nákladem rejstřík tercovou flétu Pomocných zářízení hracích jest snad až příliš mnoho. Mimo spojky manuálové, pedálové oktávy dolejší i hořejší mají varhany ještě čtyry volné kombinace a 24 ruzných kollektivu, což by dostačovalo pro varhany troj-násobného objemu. Klávesnice je čistě a vkusně pracována, rejstříky jsou přehledně sestaveny a pří-slušnost k jednotlivým manuálům jest vyznačena různou barvou. Rozměry manuálů a pedálu jsou normální a pohodlné, jenom lišty pedálové mohly býti trochu širší. Klávesy pohybují se levně, tiše a stejnoměrně. Zásobní měchy dodávají v nynějším složení dostatek vzduchu, jenž čerpá se elektrickým motorem uzavřeným ve výklenku zdi. Pro případ přerušení proudu elektrického zařízena jest po boku varhan páka, kterou měchošlap snadno pro 30 rejstříku dostatek vzduchu dodávati muže. Při zkoušce docílilo se příznivého výsledku, že při dvou měchošlapech mohlo se hráti po delší dobu »fortissimo« a po celou minutu zrovna i > pleno ~. Píšfaiy prospekt.lí byly puvodně navrženy 8stopové, cínové 70procentové, byly však po úmluvě provedeny z cinku a sice 16stopové. Za tím účelem bylo třeba zvýšiti skříň. Rozdíl ceny byl takto vyrovnán. Jelikož píšfaly cinkové jsou zhotoveny z dostatečně silného plechu a pojištěny proti každému zevnějšímu tlaku, že se nemohou prohýbati ani chvěti; dále, že jakost tónu jest úpině stejná, jako při píšfalách zhotovených z cínu, nelze proti tétq změně ničeho namítati. Proti oxydaci jsou chráněny přiměřeným nátěrem. Provedení rejštříl<u jazýčkových jest dokonalé.