74	CYRILL	XXXVIII.

Třecí kontakty se dnes těměř všeobecně používají. Z kovů, které nejlépe se pro výrobu těchto kontaktů hodí, dlužno v prvé řadě jmenovati všechny ty, jež dovedou dobře vzdorovati oxydaci. Bohužel, jsou to právě vzácné kovy, zejména platina a irridium, které však jsou značně drahé. Z té příčiny používá se i stříbra Ruolcova a v poslední době niklu přes to, že klade značný odpor elektrickému proudu. Některé americké firmy, zejména jmenovaná již firma Austin Organ Company v Hartfordu, používají i kontaktů zlatých.
Vedle kontaktu dotekových a třecích vzniklo i několik zvláštních konstrukcí, z nichž na prvém místě dlužno jmenovati kontakty rtufové. Tyto mohou býti spojeny přímo s klávesem anebo možno je uvésti v činnost pomocí zařízení pneumatického. V obr. S. znázorněn jest elektropneumatický kontakt rtufový. Zmačknutím klávesu nazdvihne) se mníšek m a kontaktový drát dl zasáhne do nádobky re s rtutí r, do které jest veden druhý konec vodícího drátu d1. Ponořením drátu d, do rtuti nastane vodivé spojení mezi drátem d, a d, a proud může probíhati. Poněvadž zasahuje drát vždy dovnitř čisté rtuti která se okysličuje pouze na povrchu, jest rtufový kontakt jedním z nejspolehlivějších. Ovšem jest nutno, aby nádobka se rtutí byla tak upravena, by se rtuf nemohla snadno, rozlíti.
Velice duchapiný kontakt rtufový spojený přímo s klávesem podařilo se sestrojiti Breunerovi (obr. 6. a, b). Na každém klávesu a sice v místech otáčení provedeny jsou malé komůrky k, do kterých vedeny jsou oba konce drátu d, a d2. V komůrce, která má šikmé dno, nalézá se kapka rtuti r. Za normální polohy nalézá se kapka rtuti na nejnižším místě komůrky. Jakmile se kláves zmačkne, přeteče kapka rtuti na druhou stranu, obalí oba konce drátů a přivodí tak jejich spojení a proud jest zaveden.
Tímto zařízením, v každém ohledu spolehlivým, zdá se býti otázka nejlepších kontaktů rozřešena.
Zmačknutím klávesu uvádí se tedy kontaktový přístroj v dotek a elektrický proud obíhá k elektromagnetu v relais. Elektromagnet přitáhne kotvu, spojenou s ventilem a stlačený vzduch buď uniká anebo vniká — což závislo jest od soustavy vzdušnice — otevřeným otvorem ku zařízení, způsobujícímu ozev píšfaly.
S počátku otevíral se elektromagnetem ventil, vedoucí stlačený vzduch přímo k píšfalám. Jak již bylo řečeno, vyžadoval takový elektromagnet velmi silný proud, nebof zejména při hlubších tónech bylo třeba značné síly ku nazdvihnutí poměrně' velikého ventilu. Použití silného proudu mělo v zápětí rychlé okysličování kontaktu a tím nespolehlivost hry. Mimo to se stávaly kotvy elektromagnetu trvale magnetickými a neodpadávaly, tak že se tón ozýval ještě delší dobu po zpětném zdvihnutí klávesu. Konečně způsobovaly kotvy prudkým přitahováním k elektromagnetům rušivý klapot. Z těchto příčin nedařily se všechny prvé pokusy.	(Dokoncení.)
ge
SKLADBY NORBERTA KUBATA,
ŘEDITELE KŮRU PŘI ARCIDĚKANSKÉM CHRÁMU PÁNĚ V PLZNI.

CÍRKEVNÍ SKLADBY: MŠE (MISSA) :
A dar pro ženské hlasy. (V. Kotrba.)
Sti. Aorberti pro sm. sb. a varh. (2 trombi
a 2 tromboni), orch. pr. v rukopise. (Fr.
Urbánek.)
D dur pro sm. sb. a varh. (M. Urbánek.)
F dur Jubilaei solemnis pro sm. sb. a varh.
(2 trombi a 2 tromboni). (Ed. »Cyrill«.)
E dar solemnis pro smíš. sb. s průvodem
varh. neb orch. (Rukopis.)
Sti. Bartholomaei, sm. sb. a varh. neb orch. (Rkp.)
Brevis, sm. sb. a varh. (3 tromboni) (Rkp.) Sti FranCíSCi sm. sb. á capella. (Rkp.)

Ill<še česká pro mužské hl. (Rkp.)
Te Denm pro sm. sb. a varh. (2 trombi a 2 tromboni). (V. Kotrba.)
Ecce sacerdos magnus, sm. sb. (Ed. »Cyrill«.) Svatý týden pro malé kůry, sbírka trojhla‑
sých a čtyřhlasých sborů. (Ed. »Cyrilln.) Pange lingua :
2 pro smíš. sb. (Česká Hudba, Kutná Hora.)
15 pro sm. sb. (Rkp.)
Offertoria (v rukopise) :
nSacerdotes Domini= — pNon duplices« - -Terra tremuit« — »Beata es« — »Ave Maria« — vVeritas mea«. -- V České Hudbě: pDiffusa est« a »Beatus vir« pro mužs. sb.