84	CYRILL	XXXVIII.

Novelettám, Papillons, Konc. etudám« a zvláště po stránce harmonické vynikajících »Lístkům do památníku«.
Tytéž charakteristické známky nesou jeho skladby komorní a orchestrální : Kvartett G dur, Dvě ukolébavky, polonéza D dur, deset eklog, tři silhouetty pro housle, barkarola a čtyři nokturna pro violoncello, idylla pro troje housle, 2 violy, violoncello a contrabass; z orchestrálních: Smyčcová serenáda, suita pro malý orchestr, »Pohádky«, slavnostní ouvertura, pochody, symf. báseň »Na slovácké búdě«, symfonie G moll, houslový koncert G dur.
Nešverova tvorba dramatická zabírá opery: »Mlynářský, Perditta (Nár. div. 1897). Lesní vzduch (Olomouc, Brno, Plzeň, Záhřeb) »Radhošt« (Brno, Olomouc, Praha) a velká opera »Mořská panna«. Proti ojedinělým kritikám, upírajícím Nešverovu dramatickou potenci stačí uvésti vlastní jeho názor: »Fysiognomie hudby je a zůstane melodie«. Autor neuznává dramatičnosti v běžném slova smyslu, jejíž účelem je rozrušiti posluchače raffinovaným kupením kontrastů všech druhů, on naopak vyhýbá se úmyslně lícně vzrušujících dramatických sporů, vášně a vůbec všeho excentrického. Své pojetí dramatické situace vlévá však v bohatý hudební melos, který nevzrušuje, nýbrž povznáší.
Jubileum 70tých narozenin, jubileum 50tileté práce. Kéž by bylo možno diktovati Bohu naše přání, by nám mistra dlouho, dlouho zachoval! A kéž ani té drahé, smetanovsky měkké tváře nedotkne se jeho ruka, by vyrývala v ní známky stáří, spíše at naším vděkem donucena je uhlazovati i ty vrásky, které snad i naší vinou objevily se na jeho čele !

ELEKTIŽIPIA V MODERNll STAVBÉ VARHAN.
NAPSAL ING. EUSTACH MOLZER. (POxRAČOVÁNí.)
V
sunutím pneumatického zařízení mezi ventil píšfalový a elektrické relais byly tyto ]menované nevýhody téměř zpina odstraněny, nebof stačí tu nadzdvihnouti malý ventilek, který umožní napinění mníšku. Mníšek pak může již otevříti ventil, kryjící i veliký otvor. První, kdož tuto myšlenku uvedl ve skutek, byl jmenovaný již angl. varhanář Barker. Ze se tak nestalo hned s piným zdarem, dá se snadno vysvětliti. Soustava Barkerova, jak vyznačena jest v obr. 7., sestává z elektromagnetu E, umístěného pod vzdušnicí. Na dolním konci elektromagnetu upevněná jest na způsob jednoramenné páky kotva p. Kotva tato nese dvojitý ventil v. Jakmile se zmáčkne kláves, zavede se proud a elektro-magnet přitáhne k sobě kotvu. Tato nadzdvihne dvojitý ventil tým způsobem, že horní jeho díl v umožní přístup stlačeného vzduchu
do mníšku m ze skřínky s. Spodní díl
ventilu uzavře při tom otvor, spojující
vnitřek mníšku s okolním vzduchem,	_
Mníšek se nadme, jeho pohyblivá
deska skloní se dolů a stáhne se-	r	r	/ bou pomocí drátěného táhla ventil
V, jímž uzavřen jest otvor ku pí‑
šfalám. Stlačený vzduch, který na‑
plňuje skřínku, v níž se ventil V
nalézá, proudí potom otevřeným
otvorem ku píšfalám oněch rejstříků,	MI	'
které jsou vytaženy. Jak z obrázku	m	n,
patrno, jde tu o elektropneumatické
relais vzdušnice zásuvkové. Pustí-li	_‑
se kláves, přeruší se proud, násled‑
kem čehož odpadne kotva od elek‑
tromagnetu a stáhne sebou dvojitý
ventilek. Tento uzavře ventilkem vl
přístup stlačeného vzduchu ku	Obr. 7. Elektropneumatické relais Barkerova.