XXXVIII.	CYRILL	85

mníšku m, a ventilkem vZ umožní vypuštění
stlačeného vzduchu z mníšku. Následkem
toho stlačí péro f ventilek v zpět a tento
uzavře otvor k píšfalám, při čemž stáhne
sebou i mníšek m.
Tato velice jednoduchá soustava měla
tu vadu, že mníšek musil býti poměrně ve‑
liký a že k pinění jeho bylo třeba ventilu
většího rozměru. Ke zdvihání takového ven‑
tilu bylo třeba silného elektromagnetu, jenž
měl v zápětí zmíněné již nevýhody. Proto	~(\
již při následující soustavě, která zejména	E
ve Francii byla používána, setkáváme se se	a zařízením, které tuto vadu značně zmírnilo.
Jest to soustava ~SchmSle-Mols« (obr. 8.),
při které vsunuta mezi elektromagnet E
a pneumatickou páku m, jak nazývá se
obyčejně mníšek, membranka n, která nad-	r	i	r zdvihuje jednoduchý ventilek V. Jádro elek‑
tromagnetu jest duté a S1Ce jest t0 V pod-	Obr. 8. Elektropneumatické relais soustavy
kovu ohnutá, železná rourka. Stlačený vzduch	aSchmSle-Mols«.
vniká tedy otvorem O ze skřínky, v níž jest elektromagnet umístěn, dutým jádrem do prostoru nad membrankou n. Kotva elektromagnetu K kryje za klidu malý otvor rourky r, spojující tento prostor s okolním vzduchem. Zmáčkne-li se kláves, přitáhne elektromagnet kotvu, která uzavře dolní otvor O dutého jádra elektromagnetu. Tím zamezí se přístup stlačenému vzduchu nad membranku n a prostor nad ní spojí se rourkou r s vůkolním vzduchem. Poněvadž se pod membrankou nalézá taktéž stlačený vzduch, vyplňující i mníšek m, nadzdvihne se tlakem tohoto vzduchu uvolněná membranka n. Tato stáhne sebou ventilek, který uzavře otvor s, jímž vniká stlačený vzduch do mníšku m, ale současně odkryje se otvor t, spojující vnitřek mníšku s okolním vzduchem. Stlačený vzduch, obklopující mníšek, tento stlačí, při čemž otevře se ventil V, pouštějící stlačený vzduch k píšfalám.
Uvolní-li se kláves, nastane opačný postup. Soustava tato vykazuje oproti předešlé dvě význačné výhody. Předně vsunutím membranky mezi elektromagnet a mníšek zmenší se značně potřebná elektrická síla, nebof k pinění membranky stačí jen docela maličký otvor a ku krytí téhož jen nepatrný ventilek, připevněný na ;,otvě elektro-magnetu. Mimo to umístěním mníšku ve skřínce se stlačeným vzduchem docílí se rychlého zmáčknutí téhož, čímž hra co do praecisnosti značně získá. Zmáčkne se totiž mníšek nejen svou vlastní váhou ale i stlačeným vzduchem.
Pro další vývin elektropneumatické soustavy měly velkou důležitost výsledky, které docílil jmenovaný již anglický inženýr Hope-Jones (obr. 9), nebof jemu podařilo se snížiti spotřebu proudu na minimum a docíliti té největší rychlosti repetiční. Jako u předešlé soustavy používá původně i inženýr Hope-Jones dutého, pouze však tyčinkového elektromagnetu E. Ze skřínky vzduchové proudí stlačený vzduch dutým jádrem elektromagnetu E(*), odfukujíc malou, lehoučkon kotvu V, která vytvořena jest co vznášející se ventilek. Při tom vznášející se ventilek přitlačen jest tlakem vzduchu ku dutému šroubu Š, který spojuje vnitřek mníšku m s okolním vzduchem. Původně používal inženýr Hope-Jones na místo mníšku membranky. Na mníšku m zavěšen jest dvojitý ventil v, který uzavírá otvor, odvádějící stlačený vzduch do vzdušnice k další činnosti. Zmáčknutím klávesu zavede se proud, kterým stane se jádro elektromagnetu magnetickým a přitáhne k sobě kotvu (vznášející se ventilek). Tím zamezí se přívod stlačeného vzduchu ku mníšku m, a mníšek se spojí dutýrn šroubem S s okolním vzduchem. Stlačený vzduch uvnitř skřínky nadzdvihne mníšek a s ním i dvojitý ventil, jehož horní díl odkryje otvor, jímž počne probíhati stlačený vzduch ku vzdušnici. Dolní díl v2 pak zakryje protilehlý otvor, spojující ventilkové zařízení vzdušnice s okolním vzduchem. Regulování vznášejícího se ventilku docílí se dutým šroubkem .~, tím, že_se tento dle potřeby utáhne nebo povolí.
') (V obr. 9., kolem jádra elektromagnetu.)