XXXVIII.	CYRILE	103

vzduchu, tak že jeho zmáčknutí není dosti rychlé a může býti snadno ztvrdnutím kůže znemožněno, poněvadž se děje jen tlakem na ventilek v2. Mimo to musí elektromagnet na místo vlastní váhy kotvy přemáhati její dosti značnou pérovitost a zvedati klapku k na kratším rameni, k čemuž jest potřebí větší síly.
Uvedené vady snažila se jmenovaná firma E. F. Walcker z Ludwigsburgu, která této soustavy používá, odstraniti, a sice tím způsobem, že kotva není pérovitá, nýbrž že položena jest na poněkud šikmé ploše, tak že není třeba zvedati než část její váhy. Mníšek umístěn jest ve vzduchové skřínce a uzavírá se tedy stlačeným vzduchem. Kromě toho k vůli zmenšení nákladu používá firma Walckerova elektromagnetu, při kterém jest pouze jediný pól ovinut drátem a dává působiti elektromagnetu na delším rameni než na kterém působí tlak na klapku.
Obdobná elektropneumatická zařízení, jaká slouží k tomu, aby se jednotlivý tón ozval, používají se i pro uvedení jednotlivých rejstříků v činnost. Totiž zmáčknutím rejstříkového knoflíku nebo páčky zavede se elektrický proud do elektropneumatického relais, které obstará otevření příslušného ventilu. Ventil vpustí zase stlačený vzduch do oné celly vzdušnice, která přísluší dotyčnému rejstříku. Poněvadž bývá každý rejstřík obyčejně po delší dobu vytažen, musí elektrický proud po celou tuto dobu procházeti elektromagnetem příslušného relais. Tím nastává značná spotřeba proudu. Aby se do-cílilo jisté úspory na proudu, použil inženýr Drechsler zvláštního zařízení, kterým uvede se sice po zmáčknutí knoflíku rejstříkového elektromagnet v relais v činnost, ale hned se zase proud vypne, aniž by relais přestalo účinkovati. Zařízení Drechslerovo má ze-jména svůj význam při větších varhanách, kde někdy celá řada rejstříků bývá současně vytažena. Z té příčiny setkáváme se s obdobnými zařízeními při velikých varhanách všech firem. Zařízení Drechslerovo vykazovalo jisté závady, jež snažily se jednotlivé firmy od-straniti. Mezi nejlepší zařízení tohoto druhu náleží zařízení jedné z největších továren německých na součástky varhanové firmy A. Laukhuff z Weikersheimu (obr. 12.).
Elektropneumatické relais R má v tomto případě dva elektromagnety El a Ez a vytvořeno jest jako dvojité relais soustavy Hope-Jonesovy. Není-li rejstřík vytažen, jsou vznášející se ventilky a, a a2, kotvy to elektromagnetů, přitisknuty k dutým šroubkům š, a š2 a stlačený vzduch naplňuje oba mníšky. Následkem toho pouští ventilek 02 stlačený vzduch do mníšku P ve vzduchové skřínce, a ventilek 01 zamežuje témuž přístup do mníšku M. Tím umožňuje se i napinění mníšku N stlačeným vzduchem.
Zmáčkne-li se v hracím stolku H rejstříkový knoflík k, vysune se tím elektrický drát d, , připojený k zápornému poli batterie, z kontaktové vidlice v2 a zabere do kontaktové vidlice v, . Tím uzavře se ve vedení I proud. Z elektromagnetu El elektro-pneumatického relais K vede se drát I ke kontaktové vidlici t, ve vzduchové skřínce s pod vzdušnici a dále elektrickým drátem dz ke kladnému poli batterie. Proudem tímto stane se kovové jádro elektromagnetu E, magnetickým a přitáhne k sobě kotvu.
Tím vypustí se stlačený vzduch z mníšku m, , ten tlakem vzduchu se zdvihne a stál ne sebou ventilek O, . Stlačený vzduch pronikne k mníšku M, který uvede v činnost venti 0. Tento ventil nejen že uzavře přístup stlačenému vzduchu do mníšku N, ale vypustí i stlačený vzduch ven. Mníšek NQ a k němu drátěným táhlem připojený rejstříkový ventil V se stlačí dolů, při čemž zapadne mníšek N pod výstupek mníšku P. Stlačený vzduch může ventilem V vnikati do vzdušnicové celly vytaženého rejstříku, odkud při zmáčknutí toho kterého tónu přichází k píšfale. Při tom však, jak mníšek N jde dolů, vysune se elektrický drát d2 z kontaktové vidlice t, , čímž se vypne proud ve vedení I. Vznášející ventilek přitiskne se opět k šroubu š, , ventil O, uzavře přístup k mníšku M, který se vyprázdní a stáhne sebou ventil 0. Následkem toho však vniká stlačený vzduch opět do mníšku N. Mníšek N nemůže se však nadzdvihnouti, jsa držen výstupkem mníšku P. Tím jest první funkce ukončena. Ventil V zůstává otevřen a~proud i na dále vypnut.
Při zmáčknutí mníšku M zapadl drát dz do kontaktové vidlice t2 aniž by byl proud zaveden, nebof drát d, v hracím stolku jest vytaženým rejstříkem zatlačen do vidlice v, , která tomuto vedení nenáleží a nemůže tedy proud procházeti. Ukončí-li se hra na dotyčný rejstřík, uvede se vytažením rejstříkového knoflíku k drát d, do vidlice vy, čímž uvede se v činnost vedení II, probíhající elektromagnetem Et v relais R. Elektro-magnet přitáhne vznášející ventilek a zamezí přístup vzduchu do mníšku m2, z něhož se současně vzdur_h vypustí dutým šroubkem š2 ven. Mníšek m2 se stiskne a stáhne sebou ventilek Ol. Tím zatlačí se mníšek P a mníšek N se uvolní ze záběru do mníšku P.