104	CYRILL	XXXVIII.

0
zařízení pro rejstříkování s přerušeným proudem.

Při tom uzavře se ventil V a drát d2 pře‑
stane zabírati do vidlice t2 a uvede se opět
ve spojení s vidlicí t,. Vznášející ventilek
d, není více přitahován následkem toho
k elektromagnetu E, nýbrž jest přitlačen k rource š,. Proto se opětně napiní mníšek m, i mníšek P stlačeným vzduchem. Tím nalézá se celé zařízení v poloze, v jaké jest vy-značeno na obr. 12. Nikde není proud zapnut, tedy i za klidu není žádná spotřeba proudu
Téměř každá firma, jež se stavbou varhan elektro-pneumatických zabývá, má své zvláštní rejstříkové relais. Vedlo by příliš daleko, kdybych měl všechna tato zařízení probrati. Podobně není možno, abych se zmínil podrobně o uspořádání různých spojovacích rejstříků, jakož i o úpravě hracích stolů, nebof věci tyto jsou již tak složité, že vyžadují jisté odborné znalosti ku jich pochopení. Doufám, že budu míti příležitost o těchto zařízeních se při jiné příležitosti podrobněji zmíniti.
Jest více než samozřejmo, že uvedené příklady nevyčerpávají ani z daleka všechny ty možnosti, kterými lze zaříditi elektro-pneumatickou trakturu a že není možno ani jedinou z uvedených soustav považovati za vrchol dokonalosti, nebof úžasně rychlý po-stup, jakým berou se vpřed vymoženosti na poli elektrotechniky, může nám přinésti značná překvapení.
Z dalších součástí elektro-pneumatických varhan má větší důležitost elektrický proud. Elektrotechnici doporučují proud slabší a to vzhledem na kontakty, které by se silným proudem okysličovaly, a vzhledem na kotvy, které by zase zůstaly lpěti na elektro-magnetech. Ovšem nesmí zase býti volen proud k vůli úspoře tak slabý, aby byla jistota hry sebe menším práškem, který se usadí na kontaktu nebo na kotvě, ohrožena.
V místech, kde není elektrické sítě, nutno použiti pro elektro-pneumatické varhany článkovou batterii. S počátku se používalo hojně Leclanchéových článků, které se však při delším a častém upotřebování ukázaly býti nespolehlivými. Kromě těchto užívalo se i článků Meidingerových, které poskytovaly nepřetržitý slabý proud. V dnešní době upustilo se od článků mokrých pro jich samozřejmé nevýhody a používá se výhradně článků suchých. Již inženýr Nope-Jones při svých počátečních pokusech používal suchých článků Cookových, a to pro jejich značné přednosti. Předně není v nich žádné kapaliny, nevyžaduji tedy žádnou obsluhu a mohou se jako pevná tělesa všude postaviti. Články tyto sestaveny jsou v batterie o napětí 6—10 Voltů. Takové články vydrží při mírném používání 6—8 měsíců a stojí 30—40 K pro varhany střední velikosti.
V místech, kde zavedena jest již elektřina, kde používá se téže na př. k osvětlování města, anebo kde k čerpání měchů musí se použiti elektromotorické síly, tam jest samozřejmým, že použije se elektrického proudu ze sítě resp. z elektromotorů, při čemž jest nezbytně nutno, aby vysoké napětí, jež taková síf vykazuje, bylo přetvořeno na na-pětí nízké 6—10 Volt. V tomto případě se však doporučuje, aby měly varhany dostatečnou reservu v akkumulátorech, kdyby snad, jak často se stává, byl proud v osvětlovací síti přerušen.
Elektrické vedení mezi kontaktem v hracím stolku a mezi elektro-pneumatickým relais a batterií sestává z měděných drátů, náležitě isolovaných. Často, zejména při