XXXVIII.	CYRILE	105

větších varhanech, bývají dráty jednoho a téhož manuálu spojovány v kabel, při čemž vždy 12 tónů každé oktávy mívá jinou barvu isolace, aby se jednotlivé oktávy snáze rozpoznaly. Někdy dokonce i každému tónu přísluší drát se zvláštní barvou opletení, jak to na př. bylo provedeno při varhanách einsiedelských.
Sestavení elektrických varhan musí se díti podle podrobně vypracovaného plánu celého zařízení, které musí se pro každé varhany zvláště vypočítat. K výpočtu tomuto jest nezbytně třeba náležité znalosti základních zákonů elektrotechniky. V prvé řadě jest třeba stanoviti při známém tlaku vzduchu a průměru jednotlivých ventilů sílu, kterou musí vykazovati elektromagnet. Síla tato musí se oproti výpočtu ještě zvětšiti, jestliže ventilek jest pérovitý. Z této potřebné síly dá se vypočíst, kolik Ampére jest přj jistém průměru železné kotvy elektromagnetu a jistém počtu ovinutí drátu kol jádra třeba, aby se tato síla docílila. Poněvadž se však nejedná pouze o jeden magnet, nýbrž o větší poče' magnetů, které mohou býti současně v činnosti, musí se stanovený obnos pro jeden magnet tímto počtem násobiti. Maximálný počet magnetů, které mohou býti současně činnými, jest třeba pro každé varhany zvláště vyšetřiti. K tomu dále přijde ještě odpor, který způsobuje vedení a který se vyjádří v příslušném množství Ohmů. Tyto pak dlužno přivésti opět na množství a napětí proudové. Součtem takto stanovených hodnot určí se množství proudu, které se musí za hry varhanám dodávati. Z uvedeného jest patrno, že k těmto výpočtům nestačí jen znalost Plektrotechniky na jedné straně, ale i náležité ovládání vlastní konstrukce varhanové na druhé straně. To znamená, že musí varhanář vyhledati elektrotechnika, který by se vyznal ve vnitřním zařízení varhan, aby s tímto společně potřebné výpočty provedl, jak tomu uvedené již zmínky o duchapiných původcích elektro-pneumatických soustav varhanových nasvědčují. Byli to ve-směs technikové, ovládající důkladně vnitřní zařízení varhan.
Tím probral jsem v principu, čím elektřina jest v moderním stavitelství varhan. Zbývalo by zmíniti se ještě o tom, co dá se od ní v budoucnu očekávati pro zdokonalení tohoto královského nástroje. Na otázku tuto lze těžko odpověděti, nebol moderní elektrotechnika přináší téměř denně nové a nové vymoženosti. Leč přece dá se tušiti, že již dva z dnes známých vynálezů nezůstanou bez vlivu na zdokonalení varhan. Jest to přenášení zvuku pomocí elektřiny do dálky a přenášení elektřiny samé bez drátu.
Avšak již to, co dalo se docíliti elektřinou dodnes ve stavbě varhan, jest překvapujícím, nebof jediné jí stává se tento vážný nástroj, dříve tak těžkopádný, pohyblivějším klavíru a schopným reprodukovati pasáže, trilky, o jakých se geniálnímu hudebnímu řediteli Tomášského kostela v Lipsku Sebest. Bachovi přj skladbě pověstného pedálového sola jednoho z jeho nesmrtelných praeludií (Bach sám jej nazval Strampelei) ani nesnilo.
Uvážíme-li, jaké značné množství nových kombinačních rejstříků vzniklo použitím elektřiny a jaké ještě elektřina umožní, vzpomeneme-li té značné výhody, že možno učiniti hrací stolek úpině pohyblivým, že varhaník může voliti si pro jeho umístění při různých skladbách nejvhodnější místo, že možno rozděliti varhany na jednotlivé díly a postaviti je na různé chory a ovládati je z jednoho místa, ano, že není doba daleko, kdy bude možno z jednoho místa hráti současně na varhany v různých kostelích, ne-můžeme se diviti, proč v sousedním Německu, v Anglii a Americe panuje tak značný zájem o pokrok způsobený ve stavbě varhan zavedením elektřiny. Vždyf nebývalé efekty, které se dají těmito varhanami docíliti (přj‑
pomenu-li jen echový přístroj, při kterém se	o	- umístí jeden manuál na př. na půdu kostela
do uzavřené skříně, z které vede se zvukový
kanál na některé místo, na př. nad hlavní	x
oltář, kde ústí do stropního otvoru uzavře‑
něho žaluzií) působí suggestivně na poslu- V/~	'
chače a dovedou je uvésti do stavu v němž
duše oddává se pravé zbožnosti	p	d	—
A proto nelze se diviti, proč v sousedním	5
Německu a Švýcarech v poslední době do
znala elektřina tak značného upotřebení	~~	—
ve stavbě varhan. Věc se dá snadno vy-	d°
světliti. Předně téměř každé i sebe menší Obr. 13. Dvojitý kontakt třecí soustavy inž. Mólzera město má tam svou elektrickou síf pro	a inž. Rosy.