XXXIX.	CYRILL	33

Mechanika repetiční fanglická~.
c kláves; d sloupek, jenž lomenou pákou eg vymršfuje kladívko o;
páka ee, jejíž zdvižení zadržováno jest při pp, zpúsobuje při .r
druhé vyšinutí pomocí pružného péra i( (dvojité spruhy) i tehdy,
nebyl-li kláves zcela vrácen do klidu; p chytač; r dusítko, vlivem
klávesu tlačené dolů pod strunu tt, na níž v klidu jest položeno
(Z Ottova Slovníku XIV., str. 325.)

Mechanika anglická mimo dusítko a chytač.
ných; -- tím jest podmíněno křížení strun, (viz Steinway), které se děje ovšem na základě přesných výpočtu a přispívá podstat-ně k zušlechtění tónu; používá se ho dnes i při největších křídlech koncertních.
4.	Kaps v Dráždanech dospěl trojitým skřížením strun k nejmenšímu typu klavírnímu „Mignon ", k sesílení vyšších tónů použil t. z. resonatorů, zvláštních to ozvučných skřínek na resonanční desce, naladěných na týž tón jako k ním náležející struny.
5.	Wornum jest vynálezcem pianinové mechaniky.
Z jiných vynálezu menšího, na mnoze efemérního významu budtež uvedeny:
1.	Vincentová chromatická klaviatura, přj které oktáva jest rozvržena v 6 vrchních a 6 spodních kláves;
2.	Jankova klaviatura, která má na třech terasovitě nad sebou ležících klaviaturách veškeré tóny starší klaviatury třikrát; tak lze každý tón na třech různých místech udat. Jankova klaviatura, jejíž mensura jest o 2/; menší než obvyklá, umožňuje hravé překonání největších obtíží; bohužel nástroje s touto klaviaturou mají následkem přepinění mechanikou nepěkný zvuk.

3.	Klaviatura Clutsamova, na obou stranách zaokrouhlená, dovoluje přit•ozenější držení těla a rukou při hře v nejvyšších a nejnižších oktávách.
4.	Zabludowski sestavil klaviaturu pro mlá - dež, jejíž klávesy byly o 2'/,t sttm užší než Jsou na normální klaviatuře (20 m- místo 22'/2).
Fischer v Lipsku vynašel nerozladitelný klavír vjdlicový (Adiaphon), při němž po-užívá místo strun ladiček.
Ohledně mechaniky rozlišujeme dva pod-statně se lišící systemy, a n g 1 i c ký a v ídeňský.
Anglickou mechaniku nalézáme, jak výše uvedeno v podstatě již u B. Christoforia. Obdržela své jméno, protože byla zdokonalena v Anglii Broadwoodem.
Původcem vídeňské mechaniky jest Steiner z Augšpurku ; nazývá se vídeňskou, protože ji zdokonalil Ondřej Streicher z Vídně.

Mechanika vídeňská.
V anglické mechanice nalézá se kladívko
na zvláštní liště a jest uvedeno v pohyb ja‑
zýčkem, upevněným na zadním konci klávesu.
Tento jazýček působí zároveň jako spruha; kladívka pohybují se při úhozu
— směrem od hráče; klávesy hluboce zapadají, kladívka, opatřená zpravidla plstí, narážejí vždy na totéž místo struny, úhoz jest direktní, tón měkký a krásně se nese. Proto hodí se a. m. v prvé řadě k použití v koncertní síni.
Vídeňská mechanika jest mnohem jednodušší. Kladívko jest upevněno na zadní části klávesu. Při Úhozu na kláves vymrští se cdrazem od klávesu proti strunám. Od-raz jest regulován spruhou, dřevěným kolínkem na pružném péru.
Původní 'polohu zaujme kladívko
teprve když ruka kláves opustí.
Kladívka jsou okožená a pohybují
se při úhozu ke hráči, klávesy ne‑
zapadají tak hluboko jako při me‑
chanice anglické, kladívko při silněj‑