Strana 84	C Y R I L	Roč. XLIX.
V bočních stěnách střední části jsou dvířka, jimiž jest umožněn přístup k hracímu stroji, uvnitř skříně umístěnému; levým otvorem vsunuje se hrací válec do stroje, pravým možno dosáhnouti pera, jímž se stroj spouští.
Dvířka dolní zásuvky — jež určena k uschování hracích válců, počtem 9 — sklápěcí, deska i obě velké zásuvky mají ozdobné 1{ování ze zlacené mosazi tvarů klíčových štítků a kruhů. Nad karyatydami ozdoba v podobě Aeskulapovy hole ze zlaceného bronzu.

Vlastní hrací stroj, jenž v popsané skříni jest uložen, je jednoduchý varhanní positiv,. složený z jediného rejstříku flétny čtyřstopové. Užito tu 42 labiálních píšfal dřevěných, z nichž krytých jest 15 v rozsahu od velkého C (4') do tříčárkovaného g Hraje se pak na stroj ten pomocí hrací,:h válců, již svrchu zmíněných. Tyto, jakož i měch, (— umístěný, v dolní části skříně určené pro uschování hracích válců —) uvádí se v pohyb po-mocí hodinového stroje. Hodinový stroi natahuje se klikou. je-li dotažen ozve se vysoký píšfalový tón jako výstražný signál, aby dalším natahováním zařízení se nepokazilo.')
') Podobné hrací stroje s válci jsou ve stol. XVII. a XVI[[. — ano částečně již i stol. XVI. — vše-