Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze. — Nákladem Ob. Jednoty Cyrilské

Strana 32
Nový elektrický pohon zvonů
(Dokončení.)
Možno říci, že nový systém Schiefersteinův tyto dosu-d pocifované nedostatky luští velmi šfastně užitím t. zv. volného spojení, kterého ďociluje tím, že spojení působí se pístem pohybujícím se ve válci glycerínem napiněném. Přednost tohoto přenášení hybné síly na zvon záleží v tom, že automaticky přenáší se na zvon pouze tolik síly, kolik jí zvon potřebuje. Tedy při počátku zvonění energie více, mezi zvoně-ním poměrně méně. Mimo to pak záleží přednost tohoto systému v tom, že při zvonění jest zvon úpině volný,takořka na přístroji nezávislý, čímž nabývá zvonění oné měkkosti a ušlechtilosti, které zvonu dodává ruka lidská.
Mechanismus jest co nejjednodušší. Z elektrického motoru přenáší se hybná síla dvěma ozubenými koly na válec napiněný glycerinem, v němž se uvádí píst do pohybu a odtud převádí se pohyb na zvon samý, při čemž zvon je v rozkyvu zcela volný. Jednoduchý přístroj ]ze umísiti v každé věži bud pod zvonem anebo nad ním.
Poněvadž jest pro každý zvon zvláštní elektromotor, má systém ten -i tu výhodu, že při poruše zvonu jed-noho zůstávají ostatní v činnosti.
Pokud se týče nákladů při zvonění tímto pohonem, zjištěno, že byla spotřeba proudu při zvonění co nejmenší.
Možno tedy říci, že uvedený systém lest v otázce elektrického pohonu zvonů značným krokem ku předu proti systémům dřívějším.

C Y R I L	Rok 1927

VARHANY
V rubrice této chceme čtenáře
t seznamovati se zajímavými novinl<ami jak v oboru varhanářství tak varhanictví, literaturou pro
varhany atd.
Varhany z bambusových kmenů. Kotel
v Los Pinas na Filipinách má tiž po 110 let podivu-hodné varhany. Všechny píšfaly jejich jsou zhotoveny z vydlabaných bambusových kmenů. Varhany tyto zhotovili španělští Augustiniáni, použivše k tomu barnbusu z blízké džungle. Po dlouhou dobu byly tyto varhany nepotřebny, nebof byly poškozeny nejprv zemětřesením, a potom tajfunem. Nyní byly od P Faniela, belgickéko misionáře, opraveny. B mbusové píšfaly mají prý neobyčejně měkký a sladký tón.
Nové varrhany v kostele svatého Ducha
v Praze I. Nové varhany, které přičiněním zvěcně

lého vldp. kanovníka a faráře J. Krčmáře, který se však nedočkal toho, aby uslyšel jejich zvuky.
Varhanv postavila továrna josefa Melzera z Kutné Hory dle daně disposice, vkusně a prakticky upravený hrací stůl přineseme na obrázku. Hrací stůl je pozoruhodný tím, že hmat klávesnic upraven na volné zmáčknutí, čímž hra je velice příjemnou a úpravou vnitřního pneumatického zařízení jest rychlý a přesný ozev. Regulování, když je potřeba, dělá se jen ve hracím stole, pohodlně a přehledně zařízeném, aniž by bylo potřeba ke hlavnímu rellais pod vzdušniti. choditi. Z hracího stolu jde pinou rourkou vzduch zhuš,ěný do rellais a zase se pinou rourkou vzduch vypouští, čímž je docílen ozev přesný a rychlý, i při délce rourek 30 mt.
Zařízení hracího stolu je na proud střídavý, což také napomáhá rychlému ozývání tónu, tím pak hra se stává cennou, při doprovázení varhan s orchestrem, poněvadž varhany se neopozdívají.
Elektricl<ý ventilátor, původní švýcarský, dodává varhanám dostatek vzduchu a pracuje při velké vzdá-lenosti od varhan. ]de přesně, tiše, že i když stojíte vedle něho, nepozorujete, že jest v piném chodu.
(Příště přineseme dokončení s vyobrazením varhan.)