však dnešním požadavkům a proto byly k jubileu svatováclavskému v r. 1929 nahraženy nástrojem zcela novým. (Krásná baroková skříň ovšem ponechána, starý stroj sám uložen do hud. archivu klášt. Strahovského.)
Nové varhany postaveny firmou Melzrovou z Kutné Hory za dozoru prof. B. Wiedermanna.
Disposice rejstříků jest tato :

Rok 1932.	CYRIL

129

MANUAL I.
1.	Bourdun 16'
Principal 8'
Kryt hrubý 8'
Flét. dutá 8'
Fugara 8'
Salicional 8'

7.	Octava 4'
8.	Mixtura 2-213'
MANUÁL lI.
9.	Princ. houst. 8'
Kryt milý 8'
Flétna sólo 8'

72. Gamba 8'
13.	Aeolina 8'
Vox celleste S'
Flét. příčná 4'
Nasard 2-213'
Flageolet 2'
Terc 1.3/5'
PEDÁL.
19.	Violonbas 16'
Subbas 16'
Kryt tichý 16'
SPOJKY.
22.	Ped. I. man.
Ped. II. man.

24.	Manuálová
25.	Man. I. ku II. na 4'
Man. II. ku 1. na 16'
Octávová v I. man. na 4'
Octávová v I. man. na 16'
Octávová v I I.man. na 4'
Octávová v pedále na 4'
VÝPOMOCNÉ REJSTŘ.
31.	Piano - Mzf. • Forte. - Vypínač.
P. - Mzf. - F. - Pleno - Vypínač.
33.	Žaluzie pro celý 11. man.
34.	Válcové krescendo pro rejstříky a spojky.
35.	Tremolo pro II. man.

Pro dálší rozšíření počtu rejstříků jsou v I. man. dva, ve II. man. tři a v pedále jeden reservní rejstřík připraven. Vzdušnice obou manuálů jsou propraco‑

vány od G-g po 68 píšfalách. Klávesnice pro oba manuály mají po 68 klávesách, čímž varhaníku umožněno je hráti na každém rejstříku o oktávu výše. Tím pak dociluje se skoro dvojnásobného počtu rejstříků a i v barvách hlasů mnoho se získá. Varhany v plenu po-mocí spojek representují sílu zvuku 33 norm. rejstříků.
Pedál má vzdušnice rozšířeny na 42 tonů, kláves-nice na 30 kláves. Spojkou oktávovou na 4' jest možnost z každého rejstříku 16' si upraviti rejstříky 8' ; i zesílí se tím pedál na 6 rejstříků.
protože obnos ani nyní ještě nepostačoval, doplatil 20 fl. C. M. ze svého.

Zaluziové krescendo se otevírá pneumaticky a má celkem 18 žaluzií, které se šlapkou umístěnou nad ped. klávesnici uvádějí v pohyb. Jedna za druhou se zavírají a zase otevírají. Žaluzie každá přesně kryje, aby hlas neunikal, čímž seslabování a zesilování každého rejstříku je dobře znatelno a napomáhá velice k bohatému zabarvení všech rejstříků. I při hře v plenu může varhaník použíti žaluziového krescenda. Válcové krescendo umístěné nad ped. klávesnicí otáčením nastupuje od nejjemnější aeoliny do největšího fortissima a zase nazpět.
Tremolo je pro celý II. man. a dá se regulovati podle přání na volné nebo rychlé chvění. Působí velice pěkně zvláště pří hře sólové.
Píšfal mají varhany celkem 1.518, z nich nejdelší měří 585 cm. nejkrat. 25 mm. Od kláves ku mníškům jsou vedeny malé rourky, kterými probíhá zhuš‑