64

— Z protoikalu kolaudačního toto uvádím mezi jiným: »Varhany, odstraněné s kruchty basi~ liky, nebyly varhanami původními, r. ,brž byly celkem řemeslnou prací z roku 1910 ad bratří Paštiků, konstruované ve starším způsobu pneumatickém, které při velkých zrruěrrách teploty a vlhkosti nebyly již používatelny. Z púvodních varhan b a r o k n í c h nezbyla sebemenší část, — Návrh r.ových varhan byl podán po prvé již r, 1944 a autorem návrhu systému a základní disposice byl p. prof. Forst. Při nových varhanách !bylo nutno pomýšlet na nové rozděleni, a to tak, aby bylo vytvořeno hlavní těleso na kruchtě, a dvě boční tělesa, která by vhodně nahradila positiv a čixnila by tak hru na nástroji hudebně plastičtější. Tento úkol byl velmi zdařile vyřešen umístěním prospektů a hracích strojil bocních těles po obou stranách kruchty ve výklencích nad bočními kaplemi. — Zevnějšek hlavního tělesa je výsledkem jakéhosi kompromisu mezi dvěma projekty, a píštalový prospekt byl wpraver., křídlovitě, aby nebylo zakryto čelní okno kůrové, a to nejen pohledově, ale i pra praktickou potřebu varhaníka. Tímto výse zmíněny'm rozdělením celého varhanového tělesa rva tři části byla také dána disposice razdélení na tři manuály. Každý manuál je vybaven počtem i kvalitou hlasů tak, aby tvořil sám o sobě již jakýsi samostatný hudební celek, a to r, jie.-r celek, označený jménem p o-s i t i v, nýbrž také vybavený pedálem, — Ve vsech manuálech jsou zastoupeny rejstříky všech hlavních druhu, a to p r i n c i p á l o v é s oktávami a mixturami, f 1 é t n o v é, k r y t é, smykavé a také rejstříky jazykové, v příslušny'ch stopových výškách počínajíc 16', pokracujíc přes 8', 4', 2' až k 1', zároveň s potřebnými hlasy alikvotní-ni, totiž 22/,' a tercií V/;'. Mimo to je v disposici pamatováno na tři v o l n é kombinace mimo všechr_y ostatní pomocné rejstříky, spojky oktávové, suboktávové a superoktávové i křížové, jakož i spojky pedálu se všemi manuály. Dále jsou varhany vybaveny crescendem žalusiovým (pro obě boční tělesa) a crescendem rejstříkovým, a je pamatováno i na tremolo jak mechanické, tak hlasové. — Jde o systém elektro-magnetický, příslušný proud dodává generátor vlastní. Vzduch je obstaráván třemi ventilátory, pro každé varhanové těleso zvlašt, — Provedením této nevšední a do jisté míry originální disposice byla pověřena firma R i e g e r-K l o s s, národní správa v Krnově, která měla od dřívějška po řadu let obsáhlé zkušenosti, a která hleděla při kor.,strukci tohoto stroje prací odborných sil v podniku již dávno zamžstnaných tyto své zkuj šenosti měrou veškerého uznání hodnou uplatniti, a snažila se použít nejlepšího materiálu,

který za daných okolností byl dostupný. — Při podrobné zkoušce, trvající několik hodin a sahající s hlediska hwdeibnč-technického do všech podrobností, bylo shledáno: Varhany jsou laděny přesně podle normálního A o 435 kmitech. Jednotlivé rejstříky mají své charakteristické zabarvení hlasové, což třeba přičísti jak dobré-mu materiálu, tak správným mensurám a odborné intonaci. Jednotlivé manuály se liší od sebe individuálním charakterem a tvoří zároveň spolu jednotný, mohutný a krásný hudební celek. — Při kolaudaci bylo zjis'těno, že v po-psané soustavě chybí osmistopový jazykový klarinet ve druhém manuálu, který z Francie ne-došel, a bude na rá'klad firmy později dodán. V :prvním mamuále by byla žádoucí šířeji mensuron aná a slaběji intonovaná k v i n t a k hlasovému zabarvení jednotlivých rejstříku, a to ve výši 2z/3, od které však pro nedostatek místa musilo býti upuštěno. — Poznamenává se kor~ečně, že prospektové píštaly obou bočních t& les výhodně zakrývají a doplňují zevní vzhled kůrové partie, že však jsou jen články dekorativními a nikoliv znějícími, což funkcionálnímu charakteru nástroje neprospívá. Bude ještě ukolegrr elektrotechnické firmy, která instalovala elektrické vedení, aby odstranila rušící bzučení automatu před ventilátorem ke druhému manuálu. — Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné, ano nemožné, opatřiti z Francie kvalitní jazykový rejstřík klarinetcvý, a také už vzhledem k té okolnosti, že varhany mají dostatek jazykových rejstříků, jako na příklad hoboj, fagot, t r o -m p e t u, b o m-b a r d o n, a dále z důvodu, že jazyky nutno často laditi v pameru k píšfalám, doporučuje kolaudátcr opatřiti l a b i á l m í rejstřík klarinetový, který jsa dobře intonován, vhodně na-hrazuje jazylkový klarinet. Firma Rieger se uvoluje tento labiální klarinet v pokud možno brzké době k dopinění těchto varhan, dodati. Kolaudaci provedl dr. Hugo Doskočil, konservátar ministerstva školství a osvěty z Hradce Králové, za přítomnosti prof. dr, Jiřího Reinbergra z Prahy a .prof, Františka Forsta z Příbrami. Za kolej 'CLO, redemptoristú rva Svaté Hoře převzal varhany P. Josef Hynek, rektor, firmu Rieger-Kloss zastupoval ing. Jar, Nevaral. Pokud Pro krátkost času mohl pisatel zachytit celek i jednotlivosti, může říci, že varhany jsou intonačně a dynamicky dobře přizptiysoibeny celkem malé prostoře basili'ky. Co bych vytkl, jsou zinkové píšťaly v prospektech, působící vzhledem k cínovým prospektům sta•ry"ch barakových varhan v různých koste-lích pochmurným dojmem. Není to ovšem vina varhanářských firem, ani objednavatelů, ale starýc#r byrokraticky'ch hospodářských zákar