120

Varhany

Nové varhany u dominikánů v Uh. Brodě jsou prvními varhanami s dálkovým strojem, které fungují u nás v ČSR.*) Mají 3 manuály s 30 znějícími rejstříky a všemi 4', 8' a 16' spojka-mi, 2 žalusie, 2 volné kombinace, kolektivy, 2 tremola a zvony (které zatím fa Rieger nedadala), Disposice je ve zvuku velmi barevná, ušlechtilá a mnohotvarná. Píštaly I. manuálu, II, manuálu a pedálu jsou umístěny na hlavním kůru i s hracím stolem, vzdusnice jsou sousta-vy kuželopneumatické, kdežto píštaly III. manuálu jsou umístěny na bývalém ,kněžském kůru v presbytáři s levé strany u oltáře, a tyto varhany jsou elektromagneticky spojeny s hlav-ním kůrem kabelem, který je veden půdou. Každý jednotlivý rejstr'ík je velmi pěkně irt-onován a má charakter příslušného názvu rejstříku. Ve spojení různých rejstříků se dociluje nových barev, tak ku př. 2řadová Unda maris + Syčivá flétna 1', neb Kryt trubicový 8' +šalmaj 4' a Sesquialtema s tremolem, dále Noční roh 4' + Tercián atd. — Proč dálkové varhany? Tam, kde navštěvují lidé místa, jako poutní, bych je všude stavěl, protože zvuk jde současně prostorou chrámovou jak v presbytáři, tak v lodích, ale hlavně proto, že věřící, jichž se sejde často několik tisíc, mohou tak současně všichni zpívat bez obtíží a opožd'ování. — Disposice varhan je tato: I. m a n u á 1. i. Principál 8' v průčelí. 2. Kryt 8'. 3. Salicional 8'. 4. Oktáva 4'. 5. Flétna rourková 4', 6. Mixtura

3-4nás. 7. Trubka 8' má být dodána. S p o j k y: I/4', I/16', II/I 4', II/I 8', II/I 16', III/I 8' — II. m a n u á 1. 1, Houslový principál 8'. 2. Kryt trubicový 8'. 3. Gamba 8'. 4. Vox coeleskis 8'. 5. Italský principál 4'. 6, Sesquialtera T. 7. šalmaj 4' má být dodán. 8. Zvony rovněž chybějí. Spojky: II/4', II/16', III/II 8'. T r e-m o 10. — III. m a n u á 1. 1, Roh kamzičí 8'. 2. Unda maris 8'. 3. Roh roční 4'. 4. Flétna lesní T. 5. Flétna syčivá V. 6. Cymbál 3nás. 7. Slavičí zpěv. S. Salicetbas W. S p o jky: III/4', III/16'. Tremolo. Lalusie. — P e d á 1, 1. Prircipalbas 16'. 2. Subbas 16'. 3. Oktáva 8'. 4. Cello 8'. 5. Choralbas 4'. S p o j-k y: P/4', I/P 8', I/P 4', II/P 8', II/P 4', III/P 8'. — K o l e k t i v y: Dvojí volná kombinace, vypinač, pp, p, mf, f, ff, tutti, vypinač ručních rejstříků, vypinač jazýčků, autom. pedál.
Š 1 a p k y: Crescendo rejstříkové, vypinač, žalusie II. manuálu, žalusie III, manuálu elektro-pneumatické. — P i s t o n y: Vypinač spojek 8', vypinač spojek 4', vypinač spojek 16', zapir~ač tutti, vypinač twtti. — T l a k v z d u c h u: I. manuál a pedál 120 cm, II, manuál 110 cm, III. manuál 9'0 cm. — Rozsah klávesnic: I. manuál 56, lI. manuál 56 (+ 12), III, manuál 56 (+ 12), pedál 30.	Emil Hába.
*) Omyl. V biskupské katedrále v Hradci Králové je dálkový stroj od fy Melzer z Kutné Hory již několik let. (Pozn. red.)

Svaté pole
1řTmrtí. V Praze zemřel 1. srpna 1948 český hu- Ocenění zásluh zesnulého nakladatele i o cír debnf nakladatel a majitel fy Fr. Urbánek a sy- kevní hudbu přinesl náš časopis v roce 1947 nové, p. V 1 a d i m í r Urbánek ve věku 70 z pera Ja,reslava Duška (str. 99) a dr. Cyrila let. Pochován byl za velké účasti přátel z čes- Sychry (str, 121). Odpočívej, v pokoji! r. kého hudebního světa 6, srpna na Clšanech.