— 2 6 --‑

jakož i smfšouiva jednotlivých hlasů skutečně tím jsou, čím dle povahy své býti utají.
Umčuí krásné, dokonalé intwtace však právě to jest, čeho se rakouským varhanářům nazvíce nedostává a bývá naprosto následkem nedostatečného vzděláuíbudebuího. Při uodávué revisi nových varhan v jednom kostele vídeňském utvrzeu jsem byl opětuě ve svých uáhledecb — také tato vázlo to při veškeré jinak uznání hoclué solidnosti práce v umělecké dokonalosti intonace.
Le zvolen jest pro stroj votivního chrámu varhanář německý dlužno tudy jen pinou měrou chváliti. Dne 22. prosiuce 1874 uzavřena jest z nařízeni vysokého komitétu stavebního pro zbudování chrámu Spasitelova ve Vídni smlouva ředitelstva stavebního s firmou E. F. W a l c k e r & C o m p., vedle kteréž řečená firma uvázala se zhotoviti stroj s lil znějícími hlasy a s disposicí, jak dále se uvádí.
Firma E. F. Walcker .0 Comp. v Ludwigsburgu má jméno světové. Založen r. 1821 od Eberharda Bedřicha Walckera v brzlcu neobyčejně rozkvetl závod neunavnou snahou slovutného majitele ; Walcker byl nadto vynálezcem mnohých znamenitých novot v oboru varhanářském.
Tak stalo se, že jsou inu svěřeny práce velmi důležité. Při konkurenci nových velkých varhan s 74 hlasy pro kostel sv. Pavla ve Fraukfurtě na Mohuči zvítězil nad 36 uchazeči. K totuu přidrnLlly se objednávky z Ruska pro Petrohrad a Reval o 65 a GG blasech ; v rutcu 16355 zřídila firma Walcker varhany pro arcibiskupskou kathedrálu v Záhřebu, 121. stroj s 52 hlasy ; v roku 1857 světoznámý stroj ve vele-chrámu Ullnském se 100 ]Ilasy. Od té doby šířila se pověst práce Walckerovské vždy dále do krajin vzdáleuých. R 1863 odvedeny jsou varhany pro velký sál koncertní v Bostonu, stroj s 86 znějícími hlasy, s veškerým novějším zdokonalením úpravy. Tím jsou vyjmeuováuy největší pouze stroje dílrv varhanářské; celkem odvedeno jest z továruy Ludtvigsbur,,-ské až do smrti Walckera téměř 300 strojů.
V Rakousku stala se známou uvedená firma varhanami pro nové c. k. dvoruí di-vadlo operní, jakož i koncertními varhanami r. 1873 od E. F. Walckera &; Comp. vystavenými. Jak známo dostalo se tehdáž firmě řestného diplomu.
Po smrti Bedřicha Walckera, který ze-mřel 4. října 1872, řídili synové jeho Bedřich a Jindřich, kteří po dlouhá léta co spolupracovnici otci pomáhali, s ueuuavitel-Itou pílí závod dále. Důkladnost, svědomitost a spolebli.vost firmy nelze tady v pochybnost brati.

Jde zároveň při varbauách votivního chrámu a dílo pro firmu epochu tvořivé, o jehož zdárné vyvedení zasadí se dojista synové Walckerovi s veškerým úsilím a uejlepšfmi silami Konečně nelze pominouti mlče-ním, že E. F. Walcker & Comp. za dobrotu a trvanlivost díla ručí na 10 roků.
Přicházím k disposici varhan pro kostel Spasitelův určenýcb. Čítají 61 zuějicich dokonalých blasů na tři Inauualy a jedou pedál rozdělených jak následuje:
První manwt1 (hlavni:) C — f třikrátčárkovaué 54 not. 1. Priucipal 1111 od C — Fis dřeveuý, pokračování z auglickc'ho cínu; 3. Fagott 16' s narážejícími jazýčky. 3. Flauto-major 16' ze dřeva otevřeuý ; 4. Principál f{' z auglicl~ébo cíuu (prospekt) ; S. Priucipal flétuový 8', spodui oktáva dřevěná, pokračování cfuuv-G ; 6. 1 ourdou 8' ze dřeva a kovu; 7. Viola di Gamba 8' cínová ; S. Flétna dutá 8' dřevěná, svrchu s dvojnásobnými labicnti ;
9. Gemsborn 8' spoduí oktáva dřevěná, po-kračování cínové ; 10. Roln•fiiite 8' kovová;
11. Posauna 8' s jazýčky uarcížejícfiui ; 12. Quiuta 5i' cínová ; 13. Rohrfliite 4' kovová; 14. Oktáva 4' cínová; 15. Flétna 4' ze dřeva otevřená; 16. Clairou ,4' s jazýzky uarážejícími; 17. Tercie a,' cínová; 18. \asard 2-' cínový ; 19. Oktáva 2' cínová; 20. Cornettinu 2' s uarážejícími jazýčky ; 21. Mixtura 2
óná,obuá z cínu ; 22. Cornutt 8' tou patero-násobný od malého g začfuaje z cínu ; 23. Scharfl' 1' trojnásobný z cínu.
Drahý ntaiauaG (vrchní) : C — f třikrátéárkované 54 not. 1. Priucipal 8' z anglického cínu (v prosp(,ktu) ; 2. Bourdon 16' ze dřeva krytý ; 3. Salicional 1G' spodní dvě oktávy dřevěné, pokračování cínové ; 4. Gedeckt 8' ze dřeva a 1{ovu ; 5. Salicional 8 spodní oktáva dřevěná, pokračování cínové; (i. Dolce 8' spodní oktáva ze dřeva, polcračováuf z kovu;
7. Trompeta 8'snarážejícími jazýčky; S.Fagott a Oboe 8 ; 9. Oktáva 4' cínová; lU. Ilohlfli;te 4' ze dřeva ;	11. Spitzfli•,te -4' z cínu ;
12. Corno 41; 13. Superoktáva 2' z cíuu ; 14. Mixtura 2.;' pateronásobná z cínu.
Třetí inanuab (stroj solový a ozvěnový): C — f třikrátčárkovaué 54 not. 1. lIouslový priucipal 8' spodní oktáva ze dřeva, pokračováni z cínu : 2. Spitzfli;te 8' spodní oktáva ze dřeva, pokračování z cínu ; 2. Sl,itzfliite 8' spodní oktáva dřevěná, pokračo~ áuí cínové ; 3. Lieblich — Gedeckt 8' ze dřeva s dvoj-násobnými labiemi; 4. Koncertní fiétna 8' dřevěná; 5. Aeolina 8' spodní oktáva ze dřeva, pokračování z cínu; G. Clariilette 8' s narážejícími jazýčky; 7. Fugara 8' z cínu;
8. Traversfliite 41-, 8. Getnshorn 4' z cínu ;
10. Piccolo Z' z cína.