— 28 —

Violonbass 161, který dříve v pianovém oddělení pedalu se vysk},toval, odtud odstraněn a do oddělení forte přesazen jost; vedlo nábledn mého velepotřebné koplování druhého manualu s pedálem k ostatním kopulám při-družilo se.
Poloha klaviatůr tak se upravila, že druhý manual či stroj vrchní do prostřed postavil se mezi první manual či hlavní stroj a třetí manual či solový a ozvěnový stroj.
Jiného, jak praveno, nedalo se vice šetíiti. Tak náleží k řádné disposici udáni mensur hlasů, alespoír všeobecně, zda-li jest monsnra široká, prostřední či úúá, pak udáni touové charakteristiky blasů.
Dále zásadně nelze sclivalovati, že dnové a kovové hlasy mannaln v Bassu pfšEalami dřevěnými se tvoří. Výminečně dopouští se tak učiniti z nedostatku pěimčřený clr prostředkú hmotných, čeho zde předc nebylo. Dále měly disponovány býti jazýčkové lilasy s jazýčky volně se pohybujícími, poněvadž pro jejich krásný tún sluší jim přednost dáti před jazýčky narážejícími. Aby však tvrdému a ostrému zvuku vylinulo se, bylo umluveno, aby veškeré narážející hlasy jazýčkové co možná nejemněji se intenovaly.
0 účinku hlase grand Pourdon 32' ne-mohu z vlastní zkušenosti mluviti, poněvadž ho uení při žádných mi známých varhanách. Zde a onde užívá se spojeni 16' s Quintou 1023' (dle soustavy Abbé Voglor-ovy), záležít však ovšem i zde opčtuč velmi mnoho na provedení. K tomu ovšem nutno, aby základní hlasy pedálové 8' a 16' velmi určitě a silně se ozývaly, naproti tomu Qninta 10-3' slabě intonovala.
Dále bylo by si př,'ti 32' jazýčkový rejstřík, s jazýčky volně sc polrybnjfcími a rozšfřeuí objemu pedálového na f jednoučárleované, což zajisté ospravedliíovaly by jednak prostfedky pohnturě ,jsoucí, jednak i velká důležitost stroje. — Ostatně jsem přesvědčen, že uvedené pochybnosti vesměs, které také mnohým pouze vedlejšími zdají se býti, zmizí vůči vý tečnosti díla a svědomitosti stavitele• Nebý vajf však okolnosti tak příznivé u jiných strojů, n jiných varhanářů -- což vede mne dále, abych totiž při té příležitosti promluvil o něčem, co cllonho již na srdci mám, o rakouskem nešvaru, jehož odstranění důtklivě se odporučnje.
Již r. 1869 na tomto místě důrazně jsem připomínal, že intervence znalců putna jest již při uzavírání smlouvy s varhanářem, že práce od té chvíle, co varhanář stroj stavěti počíná, pod dozorstvírn znalců býti, a posléze po dokončení díla důkladuě zlzaumati se má.:Ide předc o tisíce, které při tíaknv<m

díle promrhati se mohou, a o dílo, jehož trvání na drsítiietf počftáno jest.
V této záležitosti oddávají se v Rakousku pamětihodné bezstarostnosti. Bývá sice skoro všudy obyčejem, že jednak důležitější opravy varhan od tak zvaných znalců zkoumány a schváleny býti musí, má-li objednavatel je přijmouti a výlohy zapraviti.
Děje se však takové závčreéné zkoumáni pravidelně způsobem zcela povrchním a lz tomu od lidí nazvfce nepovolaných. Při revisi nových varhan ve Vídni před ned.ívnem přihodilo se, že zkoušen byl stroj bez smlouvy s varhanářem uzavřeué, poněvadž aui komisi, ani varhanáři smlouva pohotově nebyla a předc nezdálo se odložiti zkoumáni, až by smlouva předložila se.
Takový nepořádek přestane a musí pře. stati, má-li stavba varhan podlGhati do.orn státu, jak v Německu od dávna již se děje, když p o v o l a n' f z n a 1 c i ku zkoušeni takových strojů ú ř a d n ě a p o d př í s a h o u ustanoveni budou.
Ětečení inspektorově varhan neměli by zkoumati pou5r, stroj dokončený, nýbrž jim dlužno ku dobrozdání předkládati také srnlonvy, disposice a opravy varhan, a to dosti časně, aby jim bylo možno bud zavrhnouti špatné disposice, neb odepříti volbu neschopných, nespolehlivých varhanářů.Le máme tolik špatných varhan, příčinou toho ,jest, že nemáme inspektorů varban.
Ovšem záleží i zde nejvíce na volhě pravých mužů. Nemá každý, kdo jest v pověsti řádného hudebníka, také schopnosti a znalosti ku posuzováni varhan. Dlužno tudy zvoliti jon řádných a k tomu účelu způsobilých mužů. K úřadu inspektora varhan hodí se jen. ctní, poctivf charakterové, muži rozsáhlého vzdělání hudebního, zejmena varbanickélro, kteří theoreticky i prakticky zasvěceni jsou v pod-statu veškerou varhanářského umění. Aby se pak předešlo všeliké jednostrannosti a vlivu škodlivému, odporoučelo by se zároveň, aby řádnému inspektoru varhan p ř i d a 1 s e v ý-tečný a poctivý varhanář.
Aby posléze ochrana byla před všelikou neschopnosti a nepoctivosti, což uvedenou opatrností ještě naprosto se nevylučuje, dlužno jak inspektorům varhan tak var•hauářům na jistý počet roků o s o b n i ruč i t i za var-hany jimi schválené. Povede-li se tun měrou dozor na stavbu varhan, budou všudy jen dobré, potřebné stroje, fušaři zmizí a Mdní a spohlivf varhanáři nebudou na dále v Rakousku řídkým úkazem. Pak nebude potřebí povolávati cizích umělců, když jednati se bude o stroj dalCMoskí nějaku.