-40—
Diecése Králové-Hradecká.

Z Hořic, (N o v é v a r h a ti y.) Jelikoi nové varhany našeho děkanského chrámu Páně, o kterýchž jsme v únorovém čísle při výroční zprávě se jen mimoděk zminili, dne 9, dutina t. r. od pHtomných znalců jednohlasně byly schváleny a za stroj v každém ohledu dokonalý uznány, podáváme tímto veřejnosti obsáhlejší zprávu o tomto, pro naše poměry bohatě disponovaném stroji. Řečené varhany jsou dle zvláštni soustavy kovových ventilů hracích (zlepšená to soustava kůielová) zařízené, patentovaný to vynález pana Em. Š. Petra, jeni jest tvůrcem toho stroje (OP-45) a majitelem největšího závodu varhanářského v Čechách, Mechanika toho stroje se vzájemnou pneumatikou vykazuje veškeré moderní vymoženosti v tomto oboru a koná službu svoji precisně, bez ve. škerého lomozu. Stroj obsahuje v I. manualu 12, v II. manualu 8 a v pedálu 6, celkem 26 znějících hlasů s následující disposicí: M a n u a l I.: t. Principal 8'. 2. Bourdon 16`. 3. Kryt 8'. 4. Viola di gamba 8'. 5. Flute harmonique 8'. 6. Roh kamzíkový 8'. 9. Dolce 8'. 8. Tromba 8'. 9. Octava 4'. t o. Flauto 4'. II. Quinta šustivá 2z/3' a 2'. 12. Mixtura 2z/3'. M a n u a l II.: 13. Principal houslový 8'. 14. Kryt jemný 81, 15, Salicional 8'. 16. Aeolina 8', tq. Klarinet 8'. 18, Violino 4'. t9. Flétna koncertní 4'. zo. Cornetto 4'. P e d a 1: z t. Subbas 16', 22. Violone 16', 23. Principal 16'. 24. Trombone 16'. 25. Octavbass 8', 26. Violoncello S', Každý tah registrový vede spolu jeden menši tah kombinační pro rejstříkování náhlé, kde nelze ruce z klávesů vzdalovati a tedy nohy v určitou dobu pedálem kombinačním úlohu tu pievzíti musí. Nad klávesnicí pedalovou jest mimo to 8 rozličných tahů umistněno; jsou to: 4 páky kollektivni pro piano, mezzoforte, forte a pleno, jak jednotlivých tak i spojených klavírů, dále spojka manualní i pedalní, tah pro registry kombinační a posouvadlo pro crescendo i decrescendo. Patřičný vítr obstarává universalní měch (bez záhybů), celý vnitielc skříně varhan vyplňující, kterýi při úpiném napnutí 4000 litrů komprimovaného vzduchu obsahuje. Za skříní jsou v přízemí umístněny píšfaly pedální, a to v I, iadě Trombone 16' pro snadný přístup k hlasu tomu, nebof se do roka vícekráte laditi musí. Totéž platí o trubce a klarinetu, hlasů to jazýčkových, které sto,í v prvních radách obou manualních vzduchoven. Ačkoliv veškeré hlasy varhan těch se pečlivou a ušlechtilou intonací vyznamenávají, přece se nám nejvíce z nich zamlouvají: principaly obou manualů, pak salicional, aeolina, flétna harmonická, viola di gamba, roh katnzikový, violoncello, dolce, trubka, klarinet,

huuslovka, violon a trombon. Uvedené i ostatní hlasy lze rozmanitě ku povstání nových barev tonů kombinovati, jak na klavírech jednotlivých tak i spojených. Dále lze docíliti velmi půvabná duetta i tercetta klavírů. Tak můie příkladně se jednou rukou bráti na II, manualu melodie s principalem neb s klarinetem, kdežto se drubou rukou hraje harmonicky neb imitatorně na I. manualu I—2 hlasy ze sboru flétnového. Jiné duetto dává: tromba solo v I, manualu za průvodu priucipalu II. manualu; přitáhne-li se ještě nékterá 4stopovka na II. manualu, jest pak možno toto duetto prováděti v kontrapunktu střídavém. Dále se vznáší na harmonickém podkladu spojeného salicionalu s krytem jemným velmi effektně melodie gamby v I, manualu. (Roh kamzíkový 8' a flétna 8' konají tytéž služby). Ku tercettu se přidruží některý hlas pedalový, vyjma priucipalu a trombonu o 16'. Violoncello v pedale jest skutečnému nástroji nápadně podobno a může býti hráno solo při průvodu jemného krytu v II. manualu. Hlasy jazýčkové, slavnostní to roucho moderních varhan, dodávají jak samostatně, tak i za spojené pomoci mixtur celému stroji nádhery a lesku. Ozvučné trubky jsou z mosazi ; experiment to pana Petra, avšak velice zdařilý, neb trubka ziskala na svém timbru značně. Užíváme trubku při průvodu zpěvu liturgického, což zajisté o ušlechtilém hlasu jejím svědčí, kdežto se nikdy na oktavu 4' mimo zpěv lidu a pleno organo odvážiti nesmíme. Vříškavé a jekavé hlasy, alpha a omega to všech starých varhan, stroj náš nezná. Disponované hlasy mixturové jsou pouhým výsledkem velikého muoiství základních tonů, které by bez umělých tonú aliquotních velice mdlé a lesku-prázdné pleno organo zůstavily. Právě opačný poměr se nalézá ve varhanách z doby starší, nebo pouzí »řemeslníci varhanářští« disponovali proti 1—3 hlasům základním 6—8 hlasů s tony aliquotnimi. Takový uuši týrající flašinet« byl ovšem jen o málo více schopen, než intrady za nepřítomné šumaře odbývati. Protoi gratulujme našim intelligentním varhanáiům, kteří staví stroje umělecké, náboženský cit povznášející, což ovšem platí našemu domácímu průmyslu v hojné míře, v jeho čele se sticví tvůrce našeho stroje. Piipomínáme na konci ještě, ie pan Petr do-končil nový stroj stejné velikosti, určený pro letošní zemskou výstavu, při němí poprvé užil »rekonstruovanou pneumatiku trubicovou«, na kterouž si získal patent ve 3 státech evropských. Při zahzení tom od-padává veškerá táhlá a dosavadní mechanika,
František Jirásek,
ředitel kůru.

QEr Veškeré starší ročníky ,Cyrilla" má na skladě redakce ,Cyrillar` v Sarlíné. -«
S hudební přílohou číslo v.
»CYRILL« vychází vždy 15, každého měsíce. Předplatné, které činí poštovní poukázkou na celý rok
2 z1. 20 kr„ přijímá redaktor F. J. Lehner v Karlině, Reklamace budtez zasýlány doegpedice v Aka‑
demii křesťanské v Praze (Řetězová ulice č, 223).
Nákladem vydavatelovým. — Knihtiskárna »Politiky« v Praze.