— 84 —

než kostelem, a silný, mocný zpěv lidu se zde nikdy nerozléhá. Ale není tu na místě, abych mluvil o jednotlivých rejsti•ících; přijdte a slyšte! Bude Vás to těšiti. Avšak snad jsou Vám nápadny rejstříky II. manualu a divíte se, že se tu nalézá jediný 4' hlas, avšak pět 81 Hlasů. bTám dosti na jednom 4' ve II. manualu, zvláště mám li spojku hořejší oktávy a spojku dolejší oktávy; proto také není mi třeba v manualu rejstříku 16'.
Než o těchto spojkách brzy promluvím. Všimněte si jenom ještě jemné íléty 8`, která jest rejstříkem nadmíru jemným, nejslabším pianissimem celého stroje a potom Vox coelestis 8', který, hraje-li se společně se Salicionalem 8', vzbuzuje tiché, jemné vinění tonů. Tento rejstřík vydařil se výborně a jest skutečně mistrovským dílem. Talcé kamzičí roh 8', Traversflétna 4' a v I. manualu Gamba 8', Dolce 8`, Flétna 4' zní pře-krásně; myslím, že nikde neuslyšíte tyto rejstříky krásněji a karakterističtěji,
Nuže, k čemu slouží ty mnohé spojky ? Kromě spojky manualu v obou spoj-]cách pedálových, jichž význam znáte, spatřujete ještě spojku dolejší oktávy pro manual a spojku hoi-ejší oktávy. Snad jste ještě takových nikdy neviděl! Chci Vám proto jejich užívání vysvětliti. Kdybych na př. v oktávě jednou čárlcované na Man. I. udeřil akkord, tu spojka hořejší oktávy připojí v manualu týž akkord ve dvoučárlcované oktávě a spojka dolejší oktávy tentýž akkord též na Manual II, v malé oktávě. Tedy každý rejstřík druhého manualu mohu hráti na manualu I. v 16', v 8' a v 4' tonu a také ve všech třech současně. Nyní si můžete pi-edstaviti, jaký mají tyto spojky význam pro sesílení stroje a jmeuovitč pro charakteristické kombinace rejstřílzů. Počet možných kombinací roste zrovna do nepřehledna. Ale snad si pomyslíte, milý pane řediteli, že takovéto trojnásobné spojky jsou asi ]ce hraní velmi nesnadné. 0 nikoli! S největší lehkostí lze jako na klavíru s třemi oktávami prováděti nejrychlejší pasáže. To jest právě přednost rourové pneumatiky, které užilo se pi-i těchto varhanách, že takové spojování umožňuje hru, aniž by tato tím stávala se nesnadnější.
Ale při uvedeném skvostném stroji shledáváme ještě jiná pěkná zařízení. Jsou zde kolíčlty, jimiž dle libosti mohou

býti kterékoliv rejstříky a spojky za-staveny. Takové kolíčky se značkami Forte, Fortissimo, Piano nalézají se sice také u jiných varhan, ale zde jest to zvláštní, že každý lcolíček nejenom jiné kolíčky, nýbrž také všeclzy vyta žervé rejstříky \yměiťuje, t. J. k mlčení přivádí. Hrál-li jste na př. dosti silně a přejete-li si okamžitě zahráti Piano, stačí jenom dotknouti se lcolíčlcu pro Piano a hned přestanou zníti všecky vytažené rejstříky a ozývá se jenom tiché Piano. Chcete-li se opět vrátiti lcu svému prvnímu rejstříkování, tu vy-měníte jen stisknutím kolíčku Piano a ihned dostaví se opět dřívější silné smíšení rejsti•íků. A tak to jde se všemi kolíčky. Mohu Vás ujistiti, že hráti na varhanách takto zai•ízených jest pravou radostí !
Zvláštní rejstřík Crescendo, jenž by celý stroj pronikal, jako máme u našich varhan v Emausích, nezdál se mi býti pro tento malý stroj potřebným, naproti tomu dal jsem celý druhý manual po-staviti do tak zvaných jalousií, kteréž šlápnutím na pedál se otvírají a zavírají a v každé poloze, bud docela neb na polo otevřené setrvají. Tedy vzrůst a umenšování tonu varhan.
»Tak chcete tyto zcela moderní effekty uvésti do kostela?« tážete se snad udiveně. Nikoli, pane řediteli ! nebol mně nejde ani tak o Crescendo a Decrescendo hlasu varhan, jimiž se může stropiti při službách Božích ovšem tak mnohý zlořád, mně spíše jde o to, abych mohl rejstříky druhého manualu hráti v rozličných stupních síly : Pianissimo, Piana, Mezzoforte. Není-liž to výhoda ?
Až budu míti více času, napíši Vám pojednání »o umění rejstřikování.« Budete se diviti, jak mnoho krásných a za-jímaných kombinací zvuků i na malých varhanách může dovedný varhaník vy-voditi. A získati co možná nejvíce takových kombinací zvuku bylo mým úm},sletu při varhanách »Dam Božského Srdce«. Mám za to, že jsem cíle svého dosáhl.
Ale nyní třeba se ještě poněkud zmíniti o systému, jakého se pi•i oněch varhanách užilo. Vy víte, milý pane řediteli, že nyní stavitelé varhan činí mnoho pokusů s tak řečenou rourovou pneumatikou; však nevíte snad, jak mnoho takových pokusů již se nezdařilo ku škodě příslušného kostelního záduší.