118

i v přesně odpovídající disposici. Varhany smějí býti jen schematem odpočítaných registrů
a píšial, nesmějí býti jen uměleckým průmyslem, chrámovou ornamenfickou dekorací a opusovým číslem pořadným. V Emauzích skutečně, i když ve stavbě bylo třeba omezené relativní hmoty. byla sfylisaee dispositivní v určité eliminaci určitých kvalit ureena v zájmu objektivního řádu rituálního. Ritus jako objektivní forma žádá objektivní normy, a to i v problémech architektury a intonace, nebot geom,efricko-estefický princip rozestavení musí odpovídati komposičnímu principu disposičnímu, který byl v Emauzích nad to ještě zvýšen jakousi saoerdotál;ní posicí varhan nad m,níšským chórem, která už z pouhého visuelního dojmu znamená elevaci. Opat Albán, stavitelé Koulen a Paštika rozuměli výborně varhanám a neurčovali církevně-hud b-ní ideál subjektivně a dojmově, nýbrž rituálně a skutečně církevně. Mohu doznati, že právě tohle chybí u varhan v chrámu Páni Panny Marie Sněžné, dnes už přenesených na zadní kruchtu a nikoliv tedy chórových, a proto také jsem

5.	Trumpeta 8'.
6.	Oktáva 4'.
Fléta trubioová 4'.
Mixtura 2=,';3' 4násobná.
Oktáva 2' (sam,ostafně z mixtury). II. manuál:
1.	Bordun W.
Salicionál 8',
Vox coelestis 8'.
Kryt 8'.
Principál rohový 8'.
Oboe 8'.
Praestant 4'.
Fléta příčná 4'.
Kvinta šumivá 2? !3' ~ T.
10.	Sesquialtera 2,';'	11i.,'
11.	Piccolo 2'
Pedál:
1.	Subbas W.
Violan W.
Posaune 16'.

Nové varhany v klášternim chrámu 00. Kapucínů v Liberci

v roce 1928 u P. Jana N. Štikara O. F. M. nes důvěřivě prohlížel plány na budoucí stroj pětimanuálový, jako by varhany Riegrovy měly míti i-ediný úkol: zaimponovat rozměry a pokud možno monumentalitou celku. Nezapírám, líbí se mi mnohé Riegrovy stroje po každé stranee a jsem také první, který Riegra navrhuie jako stavitele nových kafedráťních varhan v Č. Budějovicích, ale rozhodně by firma tak dalece měla býti na pozoru, jedná-li každý její expert v zájmu věci. nebo v zájmu osobního dojmu a názoru! Firmě bří Riegrů přejeme do dalších let nové úspěchy a mnohá uznání? — Dr. Boh. Cyril Petr.

úspěch české firmy varhanářské. V klášterním kostele 00. Kapucínů v Liberci byly minulého roku postaveny nové varhany josefem Růžičkou, varhanářem v Brevnově. Jejich disposice je následující:
1. manuál:
Principál 8' v průčelí. Fléta dutá 8'.
Quintadena 8'.
Roh kamzíkový W.

4.	Kryt 16' (z II. man.).
5.	Oktávbas 8'.
Pomocné rejstříky:
1.	Spojka manuálů II-I.
Pedálová spojka I-P.
Pedálová spojka IL-P.
Spojka II/4-I.
Spojka IL16-I.
Spojka Ii4-P.
Volná kombinace.
Tlumič pedálu.
Vypinač crescenda.
Vypinač jazýčků.
Tutti.
Válec creseendový.
Žaluzie II. man.
Z posudku kolaudátora těchto varhan, josefa Wagnera, hudebního instruktora při dvorním kostele v Drážďanech, můžeme seznati, že varhanář dal v tomto svém díle za mála peněz mnoho muziky. což je v nynějších poměrech tím chvályhodnější. Celý nástroj stál 92.000 Kč. Týž umělec praví dále ve svém posudku z 2. října 1932: „7,ádné hlasy, ani ty silné rejstříky, jako