118

dálovou klávesnicí, 93 sklopkami, z nichž 48 představuje reálné hlasy, 15 hlasy transmifované a 2 hlasy mechanické. Celkem tedy 65 sklopek představuje zvukovou disposici těchto varhan. Ostatních 28 sklopek jsou rejstříky pomocné, sloužící jako spojky normální, super- anebo subokfávní, nebo jako pevné kombinace shorové. Celá sklopková výbava je opakována třikrát volnými kombinacemi, které bud' vypínají ruční rejsfříky (komb. eliminační) anebo je nechají zní-ti současně (komb. addiční). I1. a III. manuál jest opatřen zařízením tremolujícím. Celé var-hany jsou rozděleny do 3 jalousiových prostorů, které se dají otevříti odděleně anebo současně jalous. šlapadly. Výbava hracího stolu je do-piněna ručními zapinači a vypinači umístěnými pod 1. manuálem, nožními zapinači a vypinači nad pedálovou klávesnicí, crescendovým válcem a pedálovým moderátorem. Vnitřek hracího stolu je vypiněn 1420 elektr. kontakty pro klávesy, rejstříkové sklopky a pomocné rejstříky a spoustou drátů sbíhajících se do jediného kabelu, kterým je spojen hrací stůl s varhanami (3850 m v kabelu).
Varhany nemají prospekfových píšťal a stěna. kterou zaujímají, jeví se jako obdélník, který kromě rámce t1 iměrné šíře je rozdělen veskrze ve 3 pole po 3 řadách jalousiových výpiní. Pole levé kryje II. manuál, pole střední I. manuál i pedál a pole pravé III. manuál. Vnifřek varhan je vypiněn 3844 píšťalami retnými i jazykový-mi různých tvarů a velikostí. Nejdelší je 5.65 m dlouhá a nejmenší 26 mm. Při hře se všemi hlasy a spojkami zní na jediné stisknuté pedálové klávese 134 píšťal.
Vnifřek je elektricky osvětlen a pozorovateli skýtá zajímavý pohled na lesy píšťal, vzduchovody, vzduchovny, vzduchové regulátory, pásma rourek, dráty slaboproud. elektr. vedení (1840 m) a elektromagnety (442). Vzduch čerpá se přímo ze sálu elektrickým čerpadlem umístěným ve sklepě a odtud se vhání do varhan. Tím se omezuje nežádoucí diference teplot na minimum i při zachování povolených 2 decibell nad mez slyšitelnosti. Motor pohánějící vzduchové čerpadlo tvoří agregát s dynamem na výrobu stejnosměrného proudu potřebného pro elektrické zařízení varhan.
Disposice varhan opírala se ovšem o empirické zkušenosti na počátku tohoto popisu uvedené. Připomeneme-li ještě, že hlasy úzké mensury mají ostrý tón a široce mensurované tón sytý a piný, že je mikrofon vysílací stanice schopen sice přijímati tóny v mezích od 50 do 10.000 kmitů za vteřinu, ale že při mikrofonní reprodukci nedobře znějí a velmi pro svou nejasnost jsou patrny hlasy s příliš vyjádřenými a početnými alikvoty, tedy tóny příliš piné a hus-té, že mikrofonu lépe vyhovují hlasy tenké, určité a jasné povahy a ty že dávají hlavně píšťaly retné otevřené a jazykové bez rozdílu, tedy i kryté, známe již jednu ze směrnic, kterými se bral návrh na výběr hlasů pro varhany našeho rozhlasu. Podle disposice dále uvedené je zřejmo, že byla koncipována s ohledem na akustické problémy rozhlasu a při tom nesměla zůstati nic dlužna všeobecně platným pravidlům řádné disposice ani požadavkům kladeným na moderní varhany, které mají vyhovovati co nejširšímu upotřebení při interpretaci světových literatur.

Disposice.
I. manuál, C - c5, 61 kláves, 73 tónů.
1. Roh kamzíkový	16'	
2. Principál	8'	
3. Kryt hrubý	8'	
4. Flétna koncert.	S.	
5. Roh kamzíkový	8'	
6. Gamba	8'	
7. D o l c e	8‑	
8. 0 k t áv a	4'	
9. Flétna oktáv.	4'	
l0. Kvinta	šustivá 2nás.	22/3'	
11. Mixtura ónás.	2?/3'	
12. Basklarinet	16'	
13. Tromba	8'	
14. Corno inglese	4'	
II. manuál, C-c5, 61 kláves, 73 Tónů.		
15. Gamba	16'	
16. Principál roh.	8‑	
17. Flétna	rour.	8'	
18. Flétna jemná	8'	
19. Viola	d'amour	8'	
20. Salicionál	8'	
21. Prestant	4‑	
22. Flétna	špič.	4'	
23. Flétna	kvintová	22'3‑	
24. Flétna	lesní	2'	
25. Sesquialtera 2nás.	2';,'	
26. Kvinta	minor	2nás.	113	
27. Klarinet	8'	
28. Saxofon	8'	
III. manuál, C-c5, 61 kláves, 73 tónů.
29. Salicef	16'	
30. Principál	housl.	8'	
31. Roh noční	8'	
32. Copula	S.	
33. Flétna	koncert.	8'	
34. Flétna jemná	8'	
35. Gamba	8'	
36. Vox	coelestis	8'	
37. Aeolina	8'	
38. Fugara	4'	
39. Flétna oktáv.	4'	
40. Flageolet	2'	
41. Nasard	2"3'	
42. Flétna	terc.	13/5'	
43. Flautino	1'	
44. Harmonia aether. 3nás.	2='s'	
45. Regál	16'	
46. Roh zakřivený	8'	
47. Vox humana	8'	
48. Physharmonika	8'	
49. Zvony		
50. Harfa		
Pedál. C-fl, 30 kláves, 42 tónů.		
51.	Tibia	16'
Violonbas	16'
Bombard	16'
Fagot	16'
Kamzík. roh	16'
Gamba	16'
Salicet	16'
Violoncello	8'
Oktávbas	8'