Cyril, Praha.	Archiv Cyrila.
hloubka 80 cm, šířka 160 cm a výška 240 cm! V těchto rozměrech je již obsažen elektrický ventilátor, jejž lze připojifi na každé elektrické světelné vedení. Po hře lze manuály a pedál zasunouti dovnitř varhan, kromě toho je zařízena lavice na skIápění, takže v uzavřeném stavu je půdorys, jak již shora naznačeno, pauze' 80 y, 160 cm! Horní část je uzavřena dveřmi; ote-vřeme-li je, pak působí vnitřek jako díl°nský prospekt s volně posfavenými píšťalami. Při za-vřených dveřích můžeme rejstříky pomocí žaluzií crescendovat a decreseendovaf. Na přání se může mezi I, a II. manuál vbudovat rozdělovací stěna, takže lze jako u normálních varhan hrát na I. manuále bez žaluzií a II. manuál se žaluziovým crescendem. Při těchto minimálních rozměrech nemůže býti ovšem disponováno několik otevřených 16'ových rejstříků, ježto se jednán o nástroj, který má zvukově obsáhnout j.en menší místnosti, jako: kaple, mausolea, hudební síně, učebny hudebních škol a konservatoří atp. Nástroj se ovšem také výborně hodí jako domácí a cvičné varhany a jako chórový nástroj do klášterních kostelů pro doprovod pobožností řádových, jakož i všude tam, kde se dříve použí‑
Dvě původní církevní skladby Petra HruWz. V minulých dnech vyšly v nakladatelství A. Neubert, Praha, dvě původní české skladby církev-ní, a to „Ave Maria” a „Vložka ku poctě Maří Magdaleny”. První skladba Hrubišova, „Ave Maria”, určena je pro střední ženský hlas i mužský s průvodem varhan a houslí a dělí se na dvě části, z nichž vstupní partie je pozdravem duše Panně Marii, druhá prosbou o přímluvu u Boha v životě i ve smrti. V druhé z růch

valo f, zv. porfafivů. Nástroj je přímo ideální pro všechny sbormistry, kapelníky, operní dramafuróy atp., ježto lze doma v klidu vše nacvičit a pak můžeme nástroj docela jednoduše pře-nésti tam, kam je toho potřebí, na jeviště, do orchestru atp. Varhany mají sice 11 znějících rejstříků, jsou ale poměrně lehké — váží pouve 385 kg a dají se snadno a bez pomoci odborníka rozložit na dvě části (vyjmou-li se i píšťaly, tedy na tři) a pak je lze lehne přemístit a opět sesfavif. Z úsporných důvodů se může část rejstříků vbudovat později, hrací stůl s pomocný-mi rejstříky, skříň, žaluzie, měchy, ventilátor a vnitřní zařízení jsou však konstruovány hned v definitivní velikosti. Všechny rejstříky jsou samostatné, to znamená, každý rejstřík má tolik píšťal, kolik je kláves (u mixfurových hlasů přijde ovšem na každou klávesu Tolik píšťal, kolikařadová mixtura právě je); jako ukázku uvádíme zde disposici positivu, jehož snímek zároveň přinášíme:
1. manuál C — g 55 kláves.
1.	Kryt	8'
Principál	4'
Flétna jednodílná	2'
Mixtura 3krát	1'
II. manuál C — g1, 56 kláves.
5.	Zakřivený roh	8'
Flétna txubioová	4'
7.	Kvinta	11/3
8.	Tercie	4
Pedál C — fl, 30 kláves.
9.	Dulcian	16'
Flétna basová	8'
Noční roh	4'
Pomoemé rejstříky, spojky:
1.	Manuální spojka.
Pedálová spojka.
Žaluziové crescendo.
Tremolo.
Elektrický ventilátor.
Hrací stůl je vybaven manuální i pedálovou spojkou a vyžaduje_li toho disposice, pak se vbuduje i tremolo. Vhodně sestavená disposice umožňuje reprodukci jak klasické, tak i moderní hudby. Systém vzdušnic je zásuvkový, traktura mechanická. Ač jsme tu uvedli j,en nejvýznačnější vlastnosti a výhody tohoto nového typu nejmenších koncertních varhan, dovede i laik posoudit, že nástroj tento, jenž tak šťastně spojuje tradici s novým snažením ve varhanářství, má skvělou budoucnost. Podnikavému Riegrovu varhanářství v Krnpvě (J igerndorf) k tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.
Hudebniny
uplatňuje skladatel sloh čistě církevní, odvraceje se od světského pojetí chrámové hudby, aby tak tím více podtrhl význam a vážnost Kristových s'_ov. Skladba je komponována pro baryton s průvodem varhan. V přísném posouzení odborníků došly obě skladby pochvalného uzná-ní, což je jistě nejlepším dokladem autorovy vyspělosti i formální výše. Party se prodávají po K 9.—.