14

Samohláska ó.
Časová základna byla náhodně volena tak, že na obrázku 6 jsou zachyceny 3 profily samohlásky ó. Ladička zaznamenala na celou šíři obrázku 12 kmitů. Na jeden profil připadají tedy 4 kmity, jimž odpovídá čas T = 4,540 a tomu přísluší frekvence N = 540 : 4 = 135 Hz. I v tomto případě fotografický záznam potvx+-zuje, že samohláska byla zpívána na správném základním tónu 135 Hz.
Samohláska ú.
Tvar křivky pro ú, jak je zachycen na obr. 7, jest velmi jednoduchý. Jen dlužno pozorně posouditi délku jednoho profilu. Na obrázku jsou totiž zaznamenány opětně dva profily a nikoli čtyři, jak bychom se mohli mýliti při povrch-ním posouzení. Poznáváme tofiž, že první a třetí amplituda jest menší, druhá a čtvrtá jsou větší. Tedy menší vinovka s větší Tvoří jediný profil. Velmi často ob-držíme ,obrázky, u kterých jsou amplitudy téměř stejné a pak můžeme snadno nedopatřením pokládati počet profilů za dvojnásobný. Protože v daném případě ladička zaznamenala opětně 8 kmitů, vychází stejně, jako v předchozích příkladech frekvence základního tónu 135 Hz. Tvar profilu ú jest, jak patrno, velmi jednoduchý, v některých případech je skoro sinusový.

Samohláska í.
Velmi podobné výsledky obdržíme též pro samohlásku í. Tvar jejího profilu vyplývá z obrázku 8. Je velmi blízký sinusoidě. Amplituda první a třetí jest menší, druhá a čtvrtá větší, což znamená, že obrázek obsahuje celkem 2 profily. Časová základna jest opětně táž, f. j. 8 kmitů ladičky. Tedy T = 41540 a N = 540 : 4
135 Hz. Obrázek nám naznačuje jen základní průběh profilu. Křivka na obrázku nemá ostrých kontur. Ve skutečnosti je proložena řadou drobounkých kmitů, odpovídajících velmi vysokýmfónům, jež se základním spoluznějí. Pro jejich rozeznání bylo by nutno použíti delší časové základny.

Cyril. Praha.	Archiv Cyrila.
Obr. 8. Zápis samohlásky í katodovým osciloskopem.

4. Rychlost záznamu.
Posouvání katodového paprsku v osciloskopu ve směru časové základny děje se určitou rychlostí. Tu lze říditi v širokých mezích, aby bylo možno dosíci synchronisace pro děje probíhající pomalu i rychle. Rychlost, kterou postupuje katodový paprsek ve směru časové základny (v našich obrázcích ve směru vodorovné osy), jest ekvivalentní rychlosti, kterou se pohyboval film při obyčejné (v úvodu k tomuto článku uvedené) registraci.
Takto získané rychlosti jsou na našich obrázcích v rozmezí od 67 do 101 cm'sec. Mechanické prostředky pro získání těchto rychlostí jsou už dosti složité. Kromě toho s rostoucí rychlostí rostou při obyčejné registraci obtíže exposiční.
5. Doba exposiční.
Při použité metodě stojícího obrázku nepůsobí starosti doba exposiční. Katodový paprsek po nakreslení křivky se vrací zpět; běží po týchž konturách křivky a exponuje znovu.
Bylo zjištěno, že doba exposiční obnáší 16.50 sec = 0,32 sec, tedy asi třetinu vteřiny. Po tuto dobu udrží zpěvák bez námahy registrační křivku katodové lampy v klidném stavu, Takže křivka se při exposici nerozmaže.
Závěr.
Právě uvedené výklady, jež tvoří stručný výňatek ze široce založené práce, ukazují, že studium samohlásek pomocí osciloskopu může prokázati cenné služby ne-toliko fonetice, ale také může se státi účinnou pomůckou při nácviku zpěvu. Při