35

I. Hlavní manuál 0 13 hlasech.
1. Principál v průčelí od vel-	7. Roh noční z kovu	4 stopy	
kého C do malého c, jeny-	8. Octava z kovu	4 stopy	
ný cín	16 stop	9. Quinta z kovu	3 stopy	
2. Principál také v průčelí,	10. Cimbal - 3. chor prvního		
jemný cín	8 stop	tónu	2 stopy	
3. Salicet z kovu	16 stop	11. Mixtura - 6. chor prvního		
4. Gamba z kovu	8 stop	tónu	2 stopy	
5. Roh kamzičí z kovu	8 stop	12. Bourdon-Flaut ze dřeva	16 stop	
6. Flauta major z kovu	8 stop	13. Trompet z cínu	8 stop	
li. V zábradlí 9 hlasů.		
1. Principal v průčelí, jemný	6. Quinta z kovu	3 stopy	
cm	8 stop	7. Superoctava	2 stopy	
2. Flaut Allemand z kovu	8 stop	8. Mixtura - 4. chor prvního		
3. Trubicová flauta z kovu	8 stop	tónu	11,"' stopy	
4. Quintadena z kovu	8 stop	9. Vox humana z cínu, jazýč‑		
5. Octava z kovu	4 stopy	kový	8 stop	
M. Ve spodním klavíru 9 hlasů.		
Tento klavír možno rychle upotřebit	5. Flauta špičatá z kovu	3 stopy	
v kůrovém i komorním tónu.	6. Superoctava	2 stopy	
1. Principal v průčelí, jemný	7. Mixtura - 4. chor prvního		
cín	8 stop	tónu	11'2 stopy	
2. Flaut amabile ze dřeva	8 stop	8. LInda maris ze dřeva	8 stop	
3. Octava z kovu	4 stopy	9. Trinuna z kovu	4 stopy	
4. Flaut minor z kovu	4 stopy		
IV. V pedálu 10 hlasů.		
1. Principal v průčelí, jemný	6. Octav-Bass,	otevřený ze		
cín, od velkého C do malé-	dřeva	8 stop	
ho c	16 stop	7. Kamzičí Quinta z kovu	6 stop	
2. Major Bass ze dřeva celý	8. Mixtura - 6. chor prvního		
od velkého C do malého c 32 stop	tónu	4 stopy	
3. Otevřený Bass ze dreva	16 stop	9. Tromba Bass	ze
1 dřevace	$Stop	
4. Sub-Bass krytý ze dřeva	16 stop	10. Posaunový Bass J mogjky
5. Quintaden-Bass ze dřeva	16 stop	16 stop	
V. Basy v komorním tónu, 3 hlasy.		
1. Sub-Bass krytý ze dřeva	16 stop	3. Octav-Bass ze dřeva	8 stop	
2. Quintaden-Bass ze dřeva 16 stop		
VI. Pomocné rejstříky jsou následující.		
Spojka na spojení dvou manuálů.	Dva hluché rejstříky.		
Spojka na spojení všech tří manuálů.	Zvonek na měchošlapa.		
Spojka na změnu spodního klavíru na	Znějících hlasů je počnem skutečných	
tón kůrový nebo komorní.	44.		
Devět zamykacích ventilů.	K tomu jest 7 měchů.		
Nápisy v kartuších nad 2 postranními dveřmi:		
1. Cantemus in viis Dom6ni.		
II. Quoniam magna est gloria Domini•		
Jako zvláštní list následuje latinské oznámení varhanářovo, uvedené něko‑	
lika verši:	Solius Dei honori et Ecclesiae decori,		
iussu pastorali, et aere liberali,		
nova late resona haec struxit organa		
sub auspiciis		
Reverendissimi et Iliustrissimi		
Domini Domini